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	فحص واستلام نقاط الضبط (البؤج) والأوتار (بياض الحوائط والأسقف)
Plaster Dots and Screeds Inspection (Walls and Ceilings)
	التاريخ Date
	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال نقاط الضبط والأوتار (بياض حوائط والأسقف)
	B. Plaster Dots and Screeds Inspection (Walls and Ceilings)



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	يتم عمل نقاط الضبط أو الأوتار على مسافات لا تزيد على 2 متر بارتفاع 0.5متر فوق سطح الأرضية وتحت السقف بحوالي 0.5متر.
	Dots or screeds are at max 2 m spacing, 0.5 m above floor and about 0.5 m below ceiling.
	
	
	
	

	2
	التأكد من مراجعة استواء نقاط الضبط أو الأوتار رأسيا بميزان الخيط وأفقيا بالمسطرة الألومنيوم ومراجعة صحة الزوايا القائمة بالزاوية المعدنية.
	Dots/screeds are checked for plumb with plumb line, level with aluminium straightedge, and right angles with steel square.
	
	
	
	

	3
	يتم استرباع أبعاد المسطحات عند عمل نقاط الضبط أو الأوتار.
	Surfaces are squared when setting dots or screeds.
	
	
	
	

	4
	يتم تكسير نقاط الضبط "في حالة استخدامها" من الجبس بعد الانتهاء من البطانة وعمل الترميم مكانها بنفس مونة البطانة.
	Gypsum dots, if used, are removed after base coat and patched with the same mortar.
	
	
	
	

	5
	التأكد من أن لا يزيد سمك نقاط الضبط أو الأوتار عن 2.5 سم في الحوائط وعن 1.5 سم في الأسقف.
	Dot/screed thickness does not exceed 2.5 cm on walls and 1.5 cm on ceilings.
	
	
	
	

	6
	يجب ربط نقاط الضبط لجميع غرف الوحدة بنفس الدور مع بعضها (بالزوايا) وليس كل غرفة منفصلة، وذلك لربط بلاط الغرف ببعضه مستقبلاً.
	Dots of all rooms of the unit on the same floor are linked (through corners) so floor tiles align between rooms.
	
	
	
	

	7
	يتم عمل نقاط الضبط للأسقف باستخدام ميزان القامة لضبط مستوى البياض على أن يكون سمكها 1.5 سم.
	Ceiling dots are set with a spirit level, 1.5 cm thick.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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