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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال العزل المائي للحوائط
	B. Wall Waterproofing Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من سلامة سطح الخرسانة وإزالة النتوءات وعدم وجود أي أجزاء تتطلب أعمال إصلاح للخرسانة.
	Concrete surface is sound, projections removed, no repairs required.
	
	
	
	

	2
	عمل رقبة الزجاجة عند التقاء الحائط مع اللبشة.
	Fillet is formed at wall-to-raft junction.
	
	
	
	

	3
	دهان الحوائط وجه تحضيري وانتظام معدل فرش البيتومين.
	Bitumen primer is applied uniformly to walls.
	
	
	
	

	4
	التأكد من خلو السطح بعد دهان الوجه التحضيري من أي رمال أو حصى قبل البدء في أعمال طبقة شرائح البيتومين.
	Surface is free of sand or gravel after priming, before laying membrane.
	
	
	
	

	5
	التأكد من مسافة الركوب لشرائح البيتومين وامتداد العزل الرأسي لأعلى من منسوب تشطيب السطح.
	Membrane laps and vertical extension above finished level are checked.
	
	
	
	

	6
	عمل النهاية الأفقية لمسافة 20 سم لشرائح العزل.
	Horizontal membrane termination of 20 cm is formed.
	
	
	
	

	7
	عمل طبقة الحماية من الكارتونال.
	Protection board layer is installed.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية
	☐ Material approval and certificate   ☐ Flood test record   ☐ Photos before covering



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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