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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال العزل المائي للأسطح
	B. Roof Waterproofing Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	سلامة سطح الخرسانة وعدم وجود أجزاء تتطلب إصلاح.
	Concrete surface is sound with no repairs required.
	
	
	
	

	2
	تنعيم سطح خرسانة الميول بالبروة.
	Screed to falls is floated smooth.
	
	
	
	

	3
	عمل رقبة الزجاجة عند التقاء السطح بالحوائط.
	Fillets are formed at roof-to-wall junctions.
	
	
	
	

	4
	نظافة سطح خرسانة الميول تماما وعمل الإصلاح اللازم.
	Screed surface is fully clean and repaired where needed.
	
	
	
	

	5
	دهان وجه تحضيري بانتظام ودهان الحوائط حتى 10 سم أعلى منسوب التشطيب.
	Bitumen primer applied uniformly and up the walls 10 cm above finished level.
	
	
	
	

	6
	خلو السطح من أي رمال أو حصى بعد الوجه التحضيري وقبل فرد الشرائح.
	Surface is free of sand or gravel after priming, before laying membrane.
	
	
	
	

	7
	ركوب الشرائح لا يقل عن 10 سم من كل ناحية.
	Membrane laps are at least 10 cm on each side.
	
	
	
	

	8
	تعامد طبقات العزل وتغطية لحامات الطبقة الأولى.
	Layers are laid perpendicular and cover the joints of the first layer.
	
	
	
	

	9
	تثبيت النهاية الرأسية للعزل على منسوب 10 سم أعلى التشطيب.
	Vertical membrane termination is fixed 10 cm above finished level.
	
	
	
	

	10
	اختبار غمر بالمياه لمدة 48 ساعة بارتفاع يقل 4 سم عن ارتفاع الوزرة دون أي تسرب.
	Flood test for 48 hours, water 4 cm below skirting height, with no leakage.
	
	
	
	

	11
	طبقة حماية من المونة الأسمنتية لا تقل عن 2 سم تنفذ بعد الاختبار مباشرة.
	Cement mortar protection of at least 2 cm laid right after the test.
	
	
	
	

	12
	مطابقة مادة العزل وسماكاتها للعينة المعتمدة.
	Membrane material and thickness match the approved sample.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية
	☐ Material approval and certificate   ☐ Flood test record   ☐ Photos before covering



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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