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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام الأرضيات الخشبية
	B. Timber Flooring Inspection (Swedish Pine / Parquet)



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	نوع الأرضية: خشب سويد / باركيه (يحدد).
	Flooring type: Swedish pine boards / Parquet (tick).
	
	
	
	

	2
	التأكد من المنسوب المعتمد للتشطيب (الشرب).
	Approved finished floor level datum is set.
	
	
	
	

	3
	استلام خشب الإطار الخشبي الحامل (العلفة) والتأكد من قطاع المرابيع الخشبية (المراين) 2" × 2".
	Battens are accepted with section 2" x 2".
	
	
	
	

	4
	دهان الخشب بالبيتومين وعدم وجود فراغات مخفية (حرامية).
	Timber is coated with bitumen and has no hidden voids.
	
	
	
	

	5
	المسافة بين محاور المرابيع الخشبية 40 سم عكس اتجاه التطبيق، و1.50 م في الاتجاه الآخر.
	Battens are spaced 40 cm c/c across the board direction and 1.50 m in the other direction.
	
	
	
	

	6
	تثبيت الإطار الخشبي الحامل بكانات بالحائط (حربة) كل 1.50 م وكانات بالمرابيع الخشبية مع الصب عليها وتثبيت المرابيع الخشبية ببعضها بالمسمار.
	Battens are anchored to walls every 1.50 m and to the slab with cast-in anchors, and joined with nails.
	
	
	
	

	7
	استلام منسوب الإطار الخشبي الحامل.
	Batten level is accepted.
	
	
	
	

	8
	نظافة الرمل المستخدم في ردم الإطار الخشبي الحامل والردم حتى منسوبها.
	Infill sand between battens is clean and filled up to batten level.
	
	
	
	

	9
	خشب سويد: نمرة (1) ألواح 4" × 1" جاف وخالي من العقد وممسوح من الوجهين ومفرز دكر ونتاية.
	Swedish pine: grade 1 boards 4" x 1", dry, knot-free, planed both faces, tongue and groove.
	
	
	
	

	10
	باركيه: خشب الألواح السفلية (الفلصة) 3/4" × 4" مثبت بالإطار الخشبي الحامل بمسافة لا تزيد عن 2 سم بين الألواح.
	Parquet: sub-floor boards 3/4" x 4" nailed to battens with max 2 cm gap.
	
	
	
	

	11
	باركيه: مقاسات الأصابع مطابقة وخالية من السوس ومفرزة دكر ونتاية.
	Parquet: strips checked for size, free of borer, tongue and groove machined.
	
	
	
	

	12
	التثبيت بمسامير مخبأة لا يقل طولها عن 7 سم.
	Boards are fixed with secret nails at least 7 cm long.
	
	
	
	

	13
	عدم وجود وصلات في خشب التطبيق.
	Boards are continuous without end joints.
	
	
	
	

	14
	قطاع الوزرة 1" × 4" وتثبيتها بالمسمار على مسافات لا تزيد عن نصف متر.
	Skirting 1" x 4" nailed at max half-metre spacing.
	
	
	
	

	15
	تشميع الأرضية قبل الكشط.
	Floor is waxed before sanding.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك
	☐ Sample and material approval   ☐ Shop drawings   ☐ Door / window schedule



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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