	[image: ]
	المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
Arab Creators for Engineering Consultancy
	رقم النموذج Form No.
	ACE-QC-ARC-025

	
	
	الإصدار Rev.
	00
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال تركيب وتثبيت الهاندرل (دريزين لسلم الحديد)
	B. Steel Stair Handrail Installation Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من مطابقة التوريد للعينة المعتمدة من حيث قطاعات وشكل الحديد المستخدم.
	Delivery matches the approved sample in sections and shape.
	
	
	
	

	2
	يتم ضبط منسوب الدرج في القلبة وتحديد ارتفاع ميل الدرابزين بخط موازٍ لأنف الدرج وطبقا للرسومات التنفيذية المعتمدة.
	Handrail rake is set parallel to stair nosing per approved shop drawings.
	
	
	
	

	3
	يتم ثقب نائمة الدرجة الرخام لتثبيت قوائم الدرابزين في خرسانة الدرج باللحام في حديد التسليح الموجود في قلبة الدرج.
	Marble treads are drilled and balusters welded to reinforcement in the stair flight.
	
	
	
	

	4
	يتم تجليخ جميع اللحامات، ويراعى أن تكون اللحامات ممتلئة وليست نقطية.
	All welds are ground; welds are continuous, not tack welds.
	
	
	
	

	5
	يتم دهان بريمر مقاوم للصدأ ثم دهان وجهين باللون المطلوب.
	Anti-rust primer then two coats in the required colour.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك
	☐ Sample and material approval   ☐ Shop drawings   ☐ Door / window schedule



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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