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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أرضيات الفينيل
	B. Vinyl Flooring Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	الأرضية الخرسانية مستوية وجافة ونسبة الرطوبة في الحدود المسموحة.
	Sub-floor is level, dry and moisture content is within limits.
	
	
	
	

	2
	تسوية الأرضية بمادة تسوية ذاتية عند الحاجة.
	Self-levelling compound applied where required.
	
	
	
	

	3
	المادة واللون والسماكة مطابقة للعينة المعتمدة.
	Material, colour and thickness match the approved sample.
	
	
	
	

	4
	تكييف المادة في الموقع المدة المحددة قبل التركيب.
	Material is acclimatised on site for the specified period.
	
	
	
	

	5
	اللاصق معتمد ومفرود بالمعدل الصحيح.
	Approved adhesive applied at the correct rate.
	
	
	
	

	6
	اللحامات مستقيمة ومحكمة (لحام حراري عند الحاجة).
	Joints are straight and tight (heat-welded where required).
	
	
	
	

	7
	عدم وجود فقاعات أو تموجات بعد الدحرجة.
	No bubbles or waviness after rolling.
	
	
	
	

	8
	تركيب الوزرات والزوايا والقطع الطرفية.
	Skirtings, corners and edge profiles are installed.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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