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	فحص واستلام أعمال الكريتال للأسوار والدرابزين
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	التاريخ Date
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال الكريتال للأسوار والدرابزين
	B. Wrought Iron Fences and Railings Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	القطاعات والتصميم مطابقة للعينة والمخططات المعتمدة.
	Sections and design match the approved sample and drawings.
	
	
	
	

	2
	ارتفاع الدرابزين لا يقل عن الحد المحدد (90 سم على الأقل).
	Railing height is not less than the required minimum (at least 90 cm).
	
	
	
	

	3
	الفراغات بين القوائم لا تسمح بمرور كرة قطرها 10 سم.
	Gaps between balusters do not allow a 10 cm sphere to pass.
	
	
	
	

	4
	تثبيت القوائم في الخرسانة أو المباني بإحكام.
	Posts are firmly fixed into concrete or masonry.
	
	
	
	

	5
	اللحامات كاملة ومجلخة.
	Welds are continuous and ground.
	
	
	
	

	6
	الحماية من الصدأ (جلفنة أو دهان تحضيري) ثم الدهان النهائي.
	Corrosion protection (galvanising or primer), then finish coat.
	
	
	
	

	7
	استقامة وأفقية الدرابزين وموازاته لميل الدرج.
	Railing is straight, level and parallel to stair pitch.
	
	
	
	

	8
	البوابات تفتح وتغلق بسهولة مع الأقفال.
	Gates open and close smoothly with locks.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للمنشآت المعدنية ECP 205، AWS D1.1، SSPC، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	ECP 205 (Steel Structures), AWS D1.1, SSPC, project specifications; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ شهادات المادة واللحامين ☐ سجل سماكة الدهان DFT
	☐ Shop drawings   ☐ Material and welder certificates   ☐ DFT record



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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