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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال الحفر
	B. Excavation Works Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مراجعة الميزانية الشبكية للأرض الطبيعية قبل الحفر.
	Grid levels of the natural ground are surveyed before excavation.
	
	
	
	

	2
	مراجعة إحداثيات حدود الحفر مع حدود المبنى (حدود رفرفة الخرسانة العادية أو الإحلال إن وجد طبقا لتقرير فحص التربة).
	Excavation limit coordinates are checked against the building limits (plain concrete projection or soil replacement, if any, per soil report).
	
	
	
	

	3
	مراجعة منسوب التأسيس مع اللوحات ومع أقرب نقطة المرجعية (روبير) وعمق الحفر من تقرير التربة.
	Foundation level is checked against drawings and nearest benchmark; excavation depth per soil report.
	
	
	
	

	4
	مراجعة تطهير قاع وجوانب الحفر واستواء الحفر.
	Excavation bottom and sides are cleaned and the bottom is level.
	
	
	
	

	5
	التأكد من أن نوع تربة قاع الحفر لا توجد بها مشاهدات تختلف عن تقرير التربة (عرق طفلة، صخر، إلخ).
	Bottom soil shows no deviation from the soil report (clay seams, rock, etc.).
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 202، ASTM D1557 / D1556، تقرير التربة ومواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 202, ASTM D1557 / D1556, soil report and project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ تقرير التربة ☐ نتائج الكثافة الحقلية ☐ الرفع المساحي
	☐ Soil report   ☐ Field density results   ☐ Survey records



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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