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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام الأرضيات الخرسانية (قبل الصب)
	B. Slab on Grade Inspection (Before Pouring)



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة سطح الردم.
	Fill surface is clean.
	
	
	
	

	2
	مطابقة المحاور الإنشائية مع المحاور المعمارية وصحة توقيع الزوايا.
	Structural grids match architectural grids and angles are correctly set out.
	
	
	
	

	3
	مراجعة أبعاد الأرضيات والنقاط المساحية لحدودها.
	Slab dimensions and survey points of boundaries are checked.
	
	
	
	

	4
	مراجعة سمك الطبقة المطلوب صبها والتأكد من منسوب ظهر الأرضية الخرسانية.
	Layer thickness and slab top level are checked.
	
	
	
	

	5
	التقفيل الجيد لجوانب الأرضيات مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح والتأكد من الدعامات (التقويات) بطريقة صحيحة.
	Edge forms are tightly closed, gaps sealed and properly braced.
	
	
	
	

	6
	مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) وألواح الارتكاز (البالتات) إن وجدت مع مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباء، إلخ.
	Anchor bolts and base plates, if any, and plumbing/electrical openings are checked.
	
	
	
	

	7
	التأكد من رش طبقة الردم المستقبلة للأرضيات الخرسانية بالماء قبل الصب (في حالة عدم وجود طبقة سفلية لتمنع امتصاص الماء).
	Fill layer is wetted before pouring (where no membrane prevents water absorption).
	
	
	
	

	8
	التأكد من عمل الفواصل الإنشائية والمواد المالئة لها طبقا للرسومات والمواد المعتمدة.
	Construction joints and fillers comply with drawings and approved materials.
	
	
	
	

	9
	التأكد من أعمال تشطيب الأسطح طبقا للمواصفات مع تمام دمك السطح النهائي.
	Surface finishing complies with specifications and the final surface is compacted.
	
	
	
	

	10
	التأكد من وجود العزل أو رولات بلاستيك مفرودة طبقا للمواصفات.
	Damp-proof membrane or polyethylene sheet is laid per specifications.
	
	
	
	

	11
	التأكد من منسوب ظهر الدكة العادية النهائي (منسوب التربة التي يتم الصب عليها).
	Final top level of plain concrete blinding (formation level) is checked.
	
	
	
	

	12
	التأكد من أفقية أو (ميول) منسوب صب الأرضيات مع بعضها ومع باقي المناطق المحيطة بميزان القامة.
	Level or slopes of slabs are checked against each other and adjacent areas.
	
	
	
	

	13
	التأكد من استلام حديد التسليح ورفعه بفواصل الغطاء الخرساني (البسكوت).
	Reinforcement is accepted and raised on spacers.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 305، ASTM C143 / C31 / C39، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 305, ASTM C143 / C31 / C39; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة ☐ تذاكر التوريد ☐ نتائج الهبوط والمكعبات
	☐ Approved mix design   ☐ Delivery tickets   ☐ Slump and cube results



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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