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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام حديد الأعمدة الخرسانية
	B. Columns and Walls Reinforcement Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
	Reinforcement is clean and free of rust.
	
	
	
	

	2
	مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.
	Bar type, diameters, number and lengths are checked.
	
	
	
	

	3
	مراجعة عدد الكانات وتوزيعها وربطها بالأسياخ ربطا كاملا عند كل تقاطع.
	Stirrup number, spacing and full tying to bars are checked.
	
	
	
	

	4
	التأكد من رأسية حديد التسليح الرأسي وأفقية الكانات.
	Vertical bars are plumb and stirrups are horizontal.
	
	
	
	

	5
	مراجعة تثبيت العدد الكافي من فواصل الغطاء الخرساني (البسكوت) بين شدة العمود وحديد التسليح.
	Sufficient spacers are fixed between column formwork and reinforcement.
	
	
	
	

	6
	مراجعة أماكن ومناسيب أشاير حديد التسليح للأعتاب وتثبيتها.
	Locations and levels of lintel starter bars are checked and fixed.
	
	
	
	

	7
	مراجعة فتحات ومسارات مواسير الكهرباء داخل الأعمدة.
	Electrical conduit openings and routes inside columns are checked.
	
	
	
	

	8
	التأكد من أطوال الرباط بين الأسياخ ‏(splice length)‏.
	Lap splice lengths between bars are checked (Splice Length).
	
	
	
	

	9
	التأكد من طول الرباط للأسياخ داخل الخرسانة ‏(Bond Length)‏.
	Bar anchorage length inside concrete is checked (Bond Length).
	
	
	
	

	10
	مراجعة طول الحديد الرأسي للتأكد من طول الوصلة أعلى منسوب ظهر الخرسانات بالدور التالي (لا تقل عن 60 مرة قطر السيخ).
	Vertical bars extend above the next floor concrete top level (not less than 60 bar diameters).
	
	
	
	

	11
	التأكد من نظافة الخرسانة داخل الأعمدة (قلب العمود) قبل تقفيل النجارة.
	Concrete inside the column (column core) is clean before closing the formwork.
	
	
	
	

	ملاحظة: التأكد من طول رباط أسياخ حديد الأعمدة داخل بلاطة السقف بحيث يحقق 60 مرة قطر السيخ وذلك في الأعمدة غير المستمرة أو أعمدة الدور الأخير Bond Length or Development Length.
	Note: Anchorage of column bars inside the slab shall achieve 60 bar diameters for discontinued columns and top floor columns (Bond / Development Length).



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS
	☐ Mill certificates   ☐ Material approval   ☐ Approved BBS



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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