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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام حديد التسليح الحوائط المسلحة
	B. RC Walls Reinforcement Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
	Reinforcement is clean and free of rust.
	
	
	
	

	2
	مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها ومطابقتها بالرسومات التنفيذية المعتمدة.
	Bar type, diameters, number and lengths match approved shop drawings.
	
	
	
	

	3
	مطابقة عدد أسياخ الحديد الرأسية والأفقية طبقا للرسومات المعتمدة.
	Number of vertical and horizontal bars matches approved drawings.
	
	
	
	

	4
	التأكد من ربط جميع الأسياخ الرأسية والأفقية ربطا كاملا عند كل تقاطع دون ترك أي تقاطع بدون رباط.
	All vertical and horizontal bars fully tied at every intersection.
	
	
	
	

	5
	مراجعة تثبيت العدد الكافي من فواصل الغطاء الخرساني (البسكوت) بين شدة الحائط وحديد التسليح.
	Sufficient spacers between wall formwork and reinforcement.
	
	
	
	

	6
	مراجعة فتحات ومسارات مواسير الكهرباء وفتحات التهوية، وكذلك وضع مسامير التعليق (الحرابات) اللازمة للأعمال الصحية والتكييف بعد الانتهاء من رص حديد التسليح.
	Electrical conduits, ventilation openings, and sleeves for plumbing and HVAC checked after reinforcement.
	
	
	
	

	7
	التأكد من وضع تخانات بسمك الحائط من حديد التسليح للمحافظة على سمك الحائط طبقاً للرسومات المعتمدة.
	Spacer bars equal to wall thickness provided to maintain wall thickness.
	
	
	
	

	8
	التأكد من أطوال الوصلات بين الأسياخ ‏(Splice Length)‏.
	Lap splice lengths checked (Splice Length).
	
	
	
	

	9
	التأكد من طول رباط الأسياخ داخل الخرسانة ‏(Bond Length)‏.
	Anchorage length inside concrete checked (Bond Length).
	
	
	
	

	10
	مراجعة طول الحديد الرأسي للتأكد من طول الوصلة أعلى منسوب ظهر الخرسانات بالدور التالي (لا يقل عن 60 مرة قطر السيخ).
	Vertical bars extend above next floor concrete level (not less than 60 bar diameters).
	
	
	
	

	11
	التأكد من نظافة الخرسانة داخل الحائط (قلب الحائط) قبل التقفيل.
	Concrete inside the wall (wall core) is clean before closing.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS
	☐ Mill certificates   ☐ Material approval   ☐ Approved BBS



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
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