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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة الأسقف الخرسانية (فوق السقف)
	B. Slab Formwork (Top Side) Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مراجعة حدود البلاطة بجهاز Total Station في حالة استخدامه.
	Slab boundaries are checked by Total Station (if used).
	
	
	
	

	2
	مراجعة الأبعاد الخارجية وتطابق محاور الكمرات مع المحاور الصحيحة.
	External dimensions and beam grid alignment are checked.
	
	
	
	

	3
	مراجعة مناسيب وأماكن وارتفاعات البلاطات على المستويات المختلفة.
	Levels, locations and heights of slabs at different levels are checked.
	
	
	
	

	4
	مراجعة أبعاد وصحة زوايا بواكي السقف (تربيع البواكي).
	Bay dimensions and squareness are checked.
	
	
	
	

	5
	مراجعة منسوب سطح الشدة مع النقطة المرجعية (الروبير) والتأكد من مطابقتها لمنسوب بطنية السطح طبقا للرسومات المعمارية.
	Deck level is checked against benchmark and matches the soffit level on architectural drawings.
	
	
	
	

	6
	مراجعة أبعاد وارتفاعات سقوط الكمرات ورأسية جوانبها.
	Beam drop dimensions, heights and side plumbness are checked.
	
	
	
	

	7
	مراجعة ارتفاع الجوانب الخارجية للسقف وسمك البلاطات (تخانات البلاطات).
	Slab edge heights and slab thicknesses are checked.
	
	
	
	

	8
	مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات (إن وجد).
	Drops of wet area slabs below adjacent slabs are checked (if any).
	
	
	
	

	9
	مراجعة التسديد بين ألواح التطبيق مع بعضها البعض وبين التقاء أجناب الكمرات مع تطبيق السقف وعند التقاء الكمرات مع بعضها ومع الأعمدة وبين قاع وأجناب الكمرات.
	Joints between decking panels, beam sides and deck, beam-to-beam, beam-to-column and beam bottoms are sealed.
	
	
	
	

	10
	مراجعة أماكن وأبعاد فتحات المناور والمصاعد والكهرباء والصحي والتكييف أخرى، إلخ.
	Locations and sizes of openings for shafts, lifts, electrical, plumbing, HVAC, etc. are checked.
	
	
	
	

	11
	مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) والتأكد من تثبيتها جيدا (إن وجد).
	Anchor bolts are located and firmly fixed (if any).
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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