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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام تسليح أسقف الخرسانة المسلحة
	B. Slab Reinforcement Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
	Reinforcement is clean and free of rust.
	
	
	
	

	2
	مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.
	Bar type, diameters, number and lengths are checked.
	
	
	
	

	3
	مراجعة أماكن وأطوال الوصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات.
	Lap locations and lengths and bar lengths are checked against drawings.
	
	
	
	

	4
	مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها وتوزيعها على مسافات متساوية أو حسب الرسومات.
	Beam stirrup dimensions, number and spacing are checked (equal or per drawings).
	
	
	
	

	5
	ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطا كاملا عند كل تقاطع.
	Beam top and bottom bars are fully tied to stirrups with tie wire.
	
	
	
	

	6
	مراجعة تكسيح حديد التسليح بالكمرات وأنه قد نفذ في أماكنه المضبوطة طبقا للرسومات.
	Bent-up bars in beams are placed in their correct positions per drawings.
	
	
	
	

	7
	مراجعة فواصل الغطاء الخرساني لبلاطة السقف والكمرات والسلالم.
	Spacers for slab, beams and stairs are checked.
	
	
	
	

	8
	مراجعة أشاير الأعمدة المزروعة إن وجدت والتأكد من مكانها.
	Post-installed column starters, if any, are checked for position.
	
	
	
	

	9
	التأكد من تكسيح حديد أشاير أعمدة الدور الأخير أو الأعمدة المنتهية عند هذا الدور داخل بلاطة السقف.
	Starter bars of top floor or terminating columns are bent inside the slab.
	
	
	
	

	10
	يجب التأكد من استمرار كانات الأعمدة بعمق الكمرة ورقبة العمود أسفل الكمرة.
	Column stirrups continue through the beam depth and the column neck below the beam.
	
	
	
	

	11
	مراجعة حديد تسليح السلالم والدرج والتأكد من عمل أشاير (في حالة الأدوار المتكررة).
	Stair and step reinforcement is checked and starter bars are provided (repeated floors).
	
	
	
	

	ملاحظة: التأكد من وضع الجلب ‏(Sleeves)‏ في الأسقف والكمرات وكذلك أي فتحات لأعمال الكهرباء والتكييف، إلخ.
	Note: Sleeves are placed in slabs and beams, and all openings for electrical and HVAC works are provided.



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS
	☐ Mill certificates   ☐ Material approval   ☐ Approved BBS



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
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التوقيع:
التاريخ:
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