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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام الخوازيق المحفورة
	B. Bored Piles Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	توقيع موقع الخازوق بالإحداثيات ومراجعته قبل الحفر.
	Pile position is set out by coordinates and checked before boring.
	
	
	
	

	2
	رأسية الحفر وقطره وعمقه مطابقة للمخططات.
	Bore verticality, diameter and depth comply with drawings.
	
	
	
	

	3
	استخدام مادة التثبيت (البنتونايت أو الغلاف) عند الحاجة وفحص خواصها.
	Support fluid (bentonite or casing) is used where needed and its properties checked.
	
	
	
	

	4
	تنظيف قاع الحفر قبل إنزال قفص الحديد.
	Bore base is cleaned before lowering the reinforcement cage.
	
	
	
	

	5
	قفص الحديد مطابق (الأقطار، الكانات، الفواصل، الطول، الوصلات).
	Reinforcement cage complies (bars, links, spacers, length, laps).
	
	
	
	

	6
	الصب بماسورة الترمي بصورة مستمرة مع بقاء طرفها داخل الخرسانة.
	Concrete is placed continuously by tremie with its end kept embedded.
	
	
	
	

	7
	منسوب الصب أعلى من منسوب القطع بالقدر المحدد.
	Concrete is cast above cut-off level by the specified amount.
	
	
	
	

	8
	تسجيل حجم الخرسانة الفعلي مقارنة بالحجم النظري.
	Actual concrete volume is recorded against theoretical volume.
	
	
	
	

	9
	تكسير رأس الخازوق حتى منسوب القطع وتنظيف الحديد.
	Pile head is broken down to cut-off level and bars cleaned.
	
	
	
	

	10
	إجراء اختبارات السلامة والتحميل حسب البرنامج المعتمد.
	Integrity and load tests are performed per the approved programme.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 202 (الأساسات العميقة)، ASTM D1143 / D4945، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 202 (deep foundations), ASTM D1143 / D4945, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ سجل حفر وصب كل خازوق ☐ نتائج اختبارات التحميل والتكامل ☐ الرفع المساحي لمواقع الخوازيق
	☐ Pile boring and casting log   ☐ Load and integrity test results   ☐ Pile location survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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