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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام الأسوار
	B. Boundary Walls Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	توقيع حدود السور ومحاوره طبقا للحدود المعتمدة.
	Wall line and grids are set out per approved boundaries.
	
	
	
	

	2
	أساسات السور (القواعد والميدة) مطابقة للمخططات.
	Wall foundations (footings and ground beam) comply with drawings.
	
	
	
	

	3
	الأعمدة وفواصل التمدد على المسافات المحددة.
	Columns and expansion joints are at the specified spacing.
	
	
	
	

	4
	المباني مستقيمة ورأسية مع ربطها بالأعمدة.
	Masonry is straight and plumb and tied to columns.
	
	
	
	

	5
	الجسر العلوي والغطاء (الكوبستة) مطابق للتفاصيل.
	Top beam and coping comply with details.
	
	
	
	

	6
	فتحات تصريف المياه أسفل السور عند الحاجة.
	Weep holes are provided at the base where required.
	
	
	
	

	7
	ارتفاع السور وتشطيبه حسب المخططات المعمارية.
	Wall height and finish comply with architectural drawings.
	
	
	
	

	8
	تثبيت البوابات وأعمدتها بشكل محكم ورأسي.
	Gates and gate posts are fixed securely and plumb.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري لأعمال المباني ECP 204، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 204 (Masonry), project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد الطوب والمونة ☐ نتائج اختبار الطوب ☐ مخططات توزيع الحوائط
	☐ Block and mortar approval   ☐ Block test results   ☐ Wall layout drawings



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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