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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام وصلات ونهايات الكابلات
	B. Cable Joints and Terminations Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	أطقم الوصلات والنهايات معتمدة ومناسبة لنوع ومقطع الكابل.
	Joint and termination kits are approved and suit cable type and size.
	
	
	
	

	2
	تنفيذ الوصلات بواسطة فني مؤهل.
	Joints made by a qualified jointer.
	
	
	
	

	3
	تجهيز الكابل وتعرية الأطراف حسب تعليمات المصنع.
	Cable preparation and stripping per manufacturer instructions.
	
	
	
	

	4
	كبس الأطراف بالأداة والقالب الصحيح.
	Lugs crimped with the correct tool and die.
	
	
	
	

	5
	ربط الحجب والأرضي بشكل صحيح.
	Screen and earth connections are correct.
	
	
	
	

	6
	ترقيم الكابلات والأطوار عند الطرفين.
	Cables and phases are identified at both ends.
	
	
	
	

	7
	اختبار مقاومة العزل قبل وبعد الوصل.
	Insulation resistance tested before and after jointing.
	
	
	
	

	8
	اختبار الجهد العالي للكابلات متوسطة الجهد حسب المواصفات.
	HV test for MV cables as specified.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتركيبات الكهربائية، اشتراطات شركة التوزيع، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian electrical code, distribution company requirements, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد الكابل ☐ اختبار العزل قبل وبعد الردم ☐ الرفع المساحي للمسار
	☐ Cable approval   ☐ Insulation test before / after backfill   ☐ Route survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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