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	فحص واستلام المصاعد
Elevators Inspection
	التاريخ Date
	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام المصاعد
	B. Elevators Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	أبعاد البئر والحفرة وغرفة الماكينات مطابقة لمخططات المورد.
	Shaft, pit and machine room dimensions match supplier drawings.
	
	
	
	

	2
	رأسية البئر واستقامة القضبان الدليلية.
	Shaft plumbness and guide rail alignment.
	
	
	
	

	3
	تثبيت القضبان والحوامل بالمسافات المحددة.
	Rails and brackets fixed at specified spacing.
	
	
	
	

	4
	تركيب الماكينة والحبال والثقل الموازن حسب المورد.
	Machine, ropes and counterweight installed per supplier.
	
	
	
	

	5
	المصدات في الحفرة وسلم الحفرة.
	Pit buffers and pit ladder installed.
	
	
	
	

	6
	الأبواب وأقفالها وأجهزة السلامة تعمل.
	Doors, interlocks and safety devices operate.
	
	
	
	

	7
	الإنارة والتهوية والاتصال الداخلي ونظام الإنقاذ.
	Car lighting, ventilation, intercom and rescue operation.
	
	
	
	

	8
	دقة التوقف عند كل دور وسلاسة الحركة.
	Levelling accuracy at each floor and smooth ride.
	
	
	
	

	9
	شهادة الفحص من جهة معتمدة.
	Inspection certificate from an accredited body.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للمصاعد، EN 81-20 / 50، تعليمات المورد، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian elevators code, EN 81-20 / 50, supplier instructions; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ مخططات المورد المعتمدة ☐ تقرير الاختبار والتشغيل ☐ شهادة الفحص المعتمدة
	☐ Approved supplier drawings   ☐ Test and commissioning report   ☐ Accredited inspection certificate



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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