	[image: ]
	المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
Arab Creators for Engineering Consultancy
	رقم النموذج Form No.
	ACE-QC-MEP-027

	
	
	الإصدار Rev.
	00
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام تأسيسات التكييف
	B. HVAC Rough-In Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مواقع الوحدات الداخلية والخارجية حسب المخططات المعتمدة.
	Indoor and outdoor unit locations per approved drawings.
	
	
	
	

	2
	مواسير النحاس بالأقطار المحددة ومعزولة بالكامل.
	Copper pipes are of specified sizes and fully insulated.
	
	
	
	

	3
	اختبار ضغط مواسير التبريد بالنيتروجين قبل الإغلاق.
	Refrigerant pipes pressure-tested with nitrogen before closing.
	
	
	
	

	4
	ماسورة صرف التكثيف بالقطر المحدد (5 سم غالبا) وبميل نحو نقطة الصرف.
	Condensate drain of specified size (typically 5 cm) falling to the drain point.
	
	
	
	

	5
	علب التوصيل في الحوائط بالمنسوب الصحيح.
	Wall boxes at the correct level.
	
	
	
	

	6
	نقطة الكهرباء المخصصة لكل وحدة مع قاطع مستقل.
	Dedicated power point with an individual breaker for each unit.
	
	
	
	

	7
	مجاري الهواء ونقاط الهواء الراجع منسقة مع السقف المستعار.
	Ducts and return air points coordinated with the false ceiling.
	
	
	
	

	8
	حماية أطراف المواسير وتغطيتها حتى التركيب.
	Pipe ends capped and protected until installation.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتهوية وتكييف الهواء، SMACNA، ASHRAE، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian HVAC code, SMACNA, ASHRAE, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المعدات ☐ سجل اختبار التسرب ☐ تقرير الموازنة TAB
	☐ Equipment approval   ☐ Leakage test record   ☐ TAB report



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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