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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام طبقة M.C.O لأعمال الطرق
	B. Roads: Prime Coat (MC) Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من حماية البردورات بالشمع أثناء الرش.
	Kerbs are protected with wax during spraying.
	
	
	
	

	2
	التأكد من نسبة الرطوبة لطبقة الأساس.
	Base course moisture content is checked.
	
	
	
	

	3
	التأكد من أن معدل رش M.C.O لا يقل عن 1.50 كجم/م2 (اختبار اللوح الخشبي أثناء الرش).
	MC spray rate is not less than 1.50 kg/m2 (tray test during spraying).
	
	
	
	

	4
	التأكد من الرش بالتوزيع المتجانس.
	Spraying is uniform.
	
	
	
	

	5
	عدم ترك طبقة M.C.O بدون الطبقة الرابطة (أسفلت) أكثر من 48 ساعة، وإلا يعاد رشها.
	Prime coat is not left uncovered by binder course for more than 48 hours, otherwise re-sprayed.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، مواصفات المشروع
	Egyptian code for urban and rural roads, project specifications

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة Job Mix ☐ نتائج الكثافة والكور ☐ شهادات المواد
	☐ Approved job mix   ☐ Density and core results   ☐ Material certificates



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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