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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال الرصف بخلطات الأسفلت الساخن (الطبقة الرابطة)
	B. Roads: Asphalt Binder Course Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التحقق من استواء سطح الطبقة في الاتجاهين الطولي والعرضي ومن نسبة الدمك ومحتوى الرطوبة بإجراء اختبار الكثافة الحقلي.
	Layer is true longitudinally and transversely; compaction and moisture checked by field density test.
	
	
	
	

	2
	التحقق من رش طبقة MCO بالمعدل المطلوب والتوزيع المتجانس طبقاً للمواصفات العامة ومواصفات وزارة النقل.
	MC prime coat is sprayed at required rate and uniformly per specifications.
	
	
	
	

	3
	مراعاة عدم تصاعد دخان أزرق من الخلطة الأسفلتية لأنه دليل على زيادة التسخين.
	No blue smoke from the mix (indicates overheating).
	
	
	
	

	4
	مراعاة ألا تكون الخلطة متماسكة بشكل عام (دليل على انخفاض حرارة الخلطة).
	Mix is not stiff overall (indicates low temperature).
	
	
	
	

	5
	مراجعة درجة حرارة الخلطة على ألا تقل عن 135 درجة مئوية عند الفرد أو طبقاً لمواصفات المشروع.
	Mix temperature is not less than 135 degrees C at laying or per project specifications.
	
	
	
	

	6
	التأكد من عدم زيادة نسبة الأسفلت في الخلطة (في النسبة الملائمة يكون شكل الخلطة في السيارات القلاب هرمياً).
	Asphalt content not excessive (proper mix forms a cone in the dump truck).
	
	
	
	

	7
	مراجعة عدم نقص نسبة الأسفلت في الخلطة (المظهر الجاف واختفاء اللمعان وصعوبة الهرس تحت الهراسات).
	Asphalt content not deficient (dry appearance, no sheen, hard to compact).
	
	
	
	

	8
	التأكد من سمك الفرش المضغوط (يزاد 1 سم في السمك غير المضغوط لكل 4 سم من السمك النهائي المضغوط).
	Compacted thickness checked (add 1 cm loose for every 4 cm compacted).
	
	
	
	

	9
	التأكد من عدم وجود فرق في المناسيب أكثر من 4 مم لطول قدة مقدارها 4 متر.
	Level deviation does not exceed 4 mm under a 4 m straightedge.
	
	
	
	

	10
	مراعاة دخول الهراس بحيث تكون العجلة الدوارة (ذات الوزن الكبير) في الأمام في اتجاه الرصف، خلال مدة أقصاها 10 دقائق من فرد الفينيشر، و10 دقائق بين كل مرور للهراس على نفس المنطقة.
	Roller enters with drive drum leading in paving direction within 10 minutes of paver laying, 10 minutes between passes.
	
	
	
	

	11
	التأكد من أن الركوب يتراوح من 3 إلى 7 سم عند عمل اللحامات الطولية.
	Longitudinal joint overlap is 3 to 7 cm.
	
	
	
	

	12
	التأكد من قطع وتجهيز اللحامات الطولية والعرضية للأسفلت القديم ورش حد القطع باستخدام M.C.O.
	Longitudinal and transverse joints to existing asphalt are cut, prepared and painted with MC.
	
	
	
	

	13
	ضبط مندالة الفينيشر على استقامة واحدة.
	Paver screed is set straight.
	
	
	
	

	14
	التأكد من مرور الهراس مرة في الاتجاه الطولي للطريق ومرة في الاتجاه العرضي بزاوية 45 درجة.
	Roller passes longitudinally then at 45 degrees transversely.
	
	
	
	

	15
	يراعى التأكد من أن سمك الطبقة الرابطة من 5 إلى 10 سم طبقاً لمواصفات وزارة النقل ومواصفات المشروع.
	Binder course thickness is 5 to 10 cm per specifications.
	
	
	
	

	16
	أخذ عينة من الأسفلت الوارد لعمل الاختبارات المعملية اللازمة وكذلك أخذ كور بعد فرد الطبقة الرابطة للتأكد من دمك وسمك الطبقة.
	Samples of delivered asphalt are taken for lab tests and cores after laying for compaction and thickness.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، مواصفات المشروع
	Egyptian code for urban and rural roads, project specifications

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ الخلطة المعتمدة Job Mix ☐ نتائج الكثافة والكور ☐ شهادات المواد
	☐ Approved job mix   ☐ Density and core results   ☐ Material certificates



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
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	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
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التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
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