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	المشروع Project
	..........



	رقم الإرسال
Submittal No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	المقاول
Contractor
	

	الاستشاري
Consultant
	
	تاريخ التقديم
Submission Date
	
	خطة الفحص المرتبطة
Related ITP No.
	



	أولاً: الغرض ونطاق العمل
	1. Purpose and Scope



	يغطي تجهيز الحوائط وتركيب ورق الحائط بأنواعه (الورقي والفينيل والقماشي) مع مطابقة النقشة.
	Covers wall preparation and hanging of paper, vinyl and fabric wallcoverings with pattern matching.



	ثانياً: المراجع والنماذج والمرفقات
	2. References, QC Forms and Attachments



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up

	نماذج الفحص
QC Forms
	ACE-QC-ARC-017

	المرفقات
Attachments
	☐ خطة الفحص ITP ☐ تقييم المخاطر ☐ اعتماد المواد ☐ المخططات التنفيذية ☐ البرنامج الزمني
	☐ ITP  ☐ Risk assessment  ☐ Material approvals  ☐ Shop drawings  ☐ Activity schedule



	ثالثاً: المسؤوليات
	3. Responsibilities



	مدير المشروع
Project Manager
	اعتماد طريقة العمل وتوفير الموارد ومتابعة الالتزام بها.
	Approves the method statement, provides resources and monitors compliance.

	مهندس الموقع
Site Engineer
	تنفيذ الأعمال طبقا لطريقة العمل والمخططات وتقديم طلبات الفحص.
	Executes the works per this method statement and drawings; raises inspection requests.

	مهندس الجودة
QC Engineer
	الفحص والاختبار طبقا لخطة الفحص وتوثيق النتائج والملاحظات.
	Inspects and tests per the ITP and records results and non-conformities.

	مسؤول السلامة
HSE Officer
	تطبيق اشتراطات السلامة والتصاريح ومتابعة الإجراءات الوقائية.
	Enforces safety requirements, permits and control measures.

	مراقب العمال
Foreman
	توجيه الطاقم وتنفيذ الخطوات بالترتيب ورفع أي عائق فورا.
	Directs the crew, follows the sequence and reports any obstruction immediately.



	رابعاً: المواد
	4. Materials



	م
No.
	البند
	
Item

	1
	ورق حائط من نفس رقم التشغيلة ‏(Batch)‏ ومطابق للعينة.
	Wallcovering from one batch matching the sample.

	2
	لاصق مناسب لنوع الورق.
	Adhesive suitable for the wallcovering type.

	3
	معجون وأساس مانع للفطريات.
	Filler and anti-fungal primer (sizing).



	خامساً: المعدات والأدوات
	5. Equipment and Tools



	م
No.
	البند
	
Item

	1
	طاولة قص ومشرط وقدة.
	Pasting table, knife and straightedge.

	2
	فرش ورولات ضغط.
	Brushes and seam rollers.

	3
	خيط رأسي أو ليزر.
	Plumb line or laser.



	سادساً: متطلبات ما قبل البدء
	6. Pre-Start Requirements



	م
No.
	البند
	
Item

	1
	اعتماد المواد المستخدمة ‏(Material Submittal)‏ وتوفرها بالموقع بالكميات الكافية.
	Materials are approved (material submittal) and available on site in sufficient quantity.

	2
	اعتماد المخططات التنفيذية وخطة الفحص والاختبار ‏(ITP)‏ للنشاط.
	Shop drawings and the Inspection and Test Plan (ITP) for the activity are approved.

	3
	استلام الأعمال السابقة التي يعتمد عليها النشاط.
	Preceding works on which this activity depends are accepted.

	4
	تصريح العمل ساري وعقد اجتماع توعية السلامة ‏(Toolbox Talk)‏ مع الطاقم.
	Permit to work is valid and a toolbox talk is held with the crew.

	5
	جفاف الحوائط وانتهاء أعمال المعجون والصنفرة.
	Walls dry; filling and sanding complete.

	6
	انتهاء الأعمال الرطبة والملوثة بالغرفة.
	Wet and dirty trades in the room complete.



	سابعاً: خطوات التنفيذ
	7. Work Sequence



	م
No.
	البند
	
Item

	1
	معالجة الحائط بالمعجون والصنفرة حتى يصبح أملس ومستويا.
	Fill and sand the wall smooth and flat.

	2
	دهان الأساس وتركه حتى يجف.
	Apply primer/sizing and allow to dry.

	3
	تحديد خط رأسي للشريط الأول بعيدا عن الأركان.
	Mark a plumb line for the first drop away from corners.

	4
	قص الشرائط بطول الحائط مع زيادة 5 سم من أعلى وأسفل ومطابقة النقشة.
	Cut drops to wall height plus 5 cm top and bottom, matching the pattern.

	5
	دهان اللاصق حسب النوع (على الورق أو الحائط) وترك زمن التشرب المحدد.
	Apply adhesive per type (paper or wall) and allow the soak time.

	6
	تركيب الشريط على الخط الرأسي وطرد الهواء من المنتصف للأطراف.
	Hang the drop to the plumb line and smooth air out from centre to edges.

	7
	ضبط الوصلات تلاقيا بدون ركوب وكبسها بالرولة.
	Butt the seams without overlap and roll them.

	8
	قص الزوائد عند السقف والنعلة وحول العلب بعد فصل الكهرباء.
	Trim at ceiling, skirting and around boxes with power isolated.

	9
	تنظيف بقايا اللاصق فورا.
	Clean adhesive residue immediately.



	ثامناً: نقاط الفحص وضبط الجودة
	8. Inspection and Quality Control Points



	م
No.
	نقطة الفحص
	
Inspection Point
	النوع
Type
	النموذج
Form

	1
	استواء ونظافة الحائط قبل التركيب.
	Wall flatness and cleanliness before hanging.
	شهود
Witness
	ACE-QC-ARC-017

	2
	رقم التشغيلة ومطابقة النقشة واللون.
	Batch number, pattern and shade matching.
	توقف
Hold
	-

	3
	الوصلات وعدم وجود فقاعات أو بقع.
	Seams, no bubbles or stains.
	شهود
Witness
	-



	تاسعاً: السلامة والصحة المهنية والبيئة
	9. Health, Safety and Environment



	م
No.
	الخطر
	
Hazard
	الإجراء الوقائي
	
Control Measure

	1
	عدم استخدام معدات الوقاية الشخصية
	Missing personal protective equipment
	ارتداء الخوذة وحذاء السلامة والسترة العاكسة والقفازات والنظارات حسب النشاط.
	Helmet, safety shoes, high-visibility vest, gloves and glasses worn as required.

	2
	الكهرباء حول العلب
	Electricity at outlets
	فصل الدائرة قبل القص حول العلب.
	Isolate the circuit before trimming around boxes.

	3
	السلالم المتنقلة
	Step ladders
	سلالم سليمة على أرض مستوية.
	Sound ladders on level ground.

	4
	أدوات القطع
	Cutting tools
	مشارط بشفرات قابلة للسحب.
	Retractable-blade knives.



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	نتيجة مراجعة الاستشاري
Consultant Review
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	إعداد (المقاول)
Prepared (Contractor)
	مراجعة (مهندس الإشراف)
Reviewed (Supervision Engineer)
	اعتماد (مدير المشروع الاستشاري)
Approved (Consultant PM)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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