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	فحص واستلام توريدات الحلوق الخشبية
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام توريدات حلوق النجارة
	B. Wooden Frames Delivery Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	الخشب من أجود الأنواع (موسكي أو زان أو أرو أو حسب التوصيف) وتام الجفاف.
	Timber is top grade (Mosky, beech, ash or as specified) and fully seasoned.
	
	
	
	

	2
	الخشب ممسوح وخالي من العقد الخبيثة النافذة وخالي من الشروخ.
	Timber is planed, free of loose knots and cracks.
	
	
	
	

	3
	التأكد من قطاع الحلق 2"x4" أو 2"x6" أو 2"x7".
	Frame section is 2"x4", 2"x6" or 2"x7" as specified.
	
	
	
	

	4
	التأكد من أن تجميع القوائم مع الرأس (ديل يمامة أو حسب التوصيف).
	Jamb-to-head joints are dovetailed (or as specified).
	
	
	
	

	5
	التفريز في الحلق بعمق حوالي 1.0 سم.
	Rebate depth is about 1.0 cm.
	
	
	
	

	6
	أحرف الخشب سليمة تصنع زوايا قائمة (غير مكسورة أو مستديرة الأحرف).
	Timber arrises are sound and square (not broken or rounded).
	
	
	
	

	7
	أن يكون الحلق أكبر من مقاس ضلفة الباب ب 10.0 سم.
	Frame exceeds door leaf size by 10.0 cm.
	
	
	
	

	8
	أن تكون الحلوق مستقيمة وغير مفتولة.
	Frames are straight and not twisted.
	
	
	
	

	9
	طلاء الحلوق من الوجه بمادة السلاقون طلاءً كاسيا.
	Frame faces are fully coated with sealer.
	
	
	
	

	10
	طلاء الحلق من الخارج (الجزء الملامس للحائط) بالبيتومين البارد.
	Wall contact faces are coated with cold bitumen.
	
	
	
	

	11
	التأكد من تطابق مستوى الحلق مع مستوى بؤج البياض.
	Frame face is flush with plaster dots.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، العينة المعتمدة، تعليمات المصنع، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, approved sample, manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد العينة والمادة ☐ المخططات التنفيذية ☐ جدول الأبواب والشبابيك
	☐ Sample and material approval   ☐ Shop drawings   ☐ Door / window schedule



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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