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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال السيراميك
	B. Ceramic Tiling Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من عدم وجود اختلاف في لون البلاط ومطابقته للعينة المعتمدة.
	No shade variation; tiles match the approved sample.
	
	
	
	

	2
	التأكد من نظافة السطح المطلوب تبليطه من المخلفات والأخشاب وخلافه.
	Surface to be tiled is free of debris, timber, etc.
	
	
	
	

	3
	التأكد من نظافة رمل التركيب وأن سمك فرشة الرمل أسفل البلاط لا يزيد عن 8 سم.
	Bedding sand is clean and its thickness under tiles does not exceed 8 cm.
	
	
	
	

	4
	التأكد من أن سمك المونة المستخدمة في التركيب لا يقل عن 2 سم.
	Setting mortar thickness is not less than 2 cm.
	
	
	
	

	5
	مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف.
	Joint lines are straight and edges perpendicular.
	
	
	
	

	6
	مراجعة انتظام خطوط اللحام (العراميس).
	Joint lines are uniform.
	
	
	
	

	7
	التأكد من عدم وجود فراغات خلف البلاطة (تطبيل).
	No hollow spots behind tiles.
	
	
	
	

	8
	مراجعة منسوب المنطقة التي تم تبليطها (طبقاً للميل المطلوب).
	Tiled area level complies with required slope.
	
	
	
	

	9
	مراجعة انتظام شطف أحرف البلاط (إن وجد).
	Edge bevels are uniform (if any).
	
	
	
	

	10
	التأكد من تمام جفاف مونة اللصق قبل عملية السقية.
	Adhesive mortar is fully set before grouting.
	
	
	
	

	11
	التأكد أن تكون السقية بلباني الأسمنت الأبيض وليس بالأسمنت الأبيض الجاف.
	Grouting is with white cement slurry, not dry white cement.
	
	
	
	

	12
	سيراميك الحوائط مراعاة التوزيع بحيث لا يتم عمل غلايق بين السقف والحائط.
	Wall tiles are set out to avoid cut pieces at the ceiling line.
	
	
	
	

	13
	مراعاة تساوي الغلايق على جانبي الحائط (بقدر الإمكان).
	Cut pieces are equal on both sides of the wall (as far as possible).
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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