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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال البلاط للأرضيات
	B. Floor Tiles Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة رمل التركيب.
	Bedding sand is clean.
	
	
	
	

	2
	مراجعة استواء السوك وتعامد الأحرف الرأسية مع الأفقية.
	Joint lines are straight and perpendicular.
	
	
	
	

	3
	مراجعة استواء سطح البلاط.
	Tile surface is level.
	
	
	
	

	4
	مراجعة نعومة سطح البلاط وخلوه من الخروم والتسويس.
	Tile surface is smooth and free of pits and defects.
	
	
	
	

	5
	مراعاة أن تكون نفس المنطقة بها نفس البلاط من حيث لون ونوع الحصوة.
	Each area uses the same tile in colour and aggregate type.
	
	
	
	

	6
	مراعاة أن تكون الغلاقة في جانبين فقط من المساحة التي يتم تبليطها (إن أمكن).
	Cut pieces are on two sides of the area only (if possible).
	
	
	
	

	7
	مراعاة أن تكون المنطقة التي تم تبليطها لها نفس المنسوب أو طبقاً للميل المطلوب.
	Tiled area is at one level or at the required slope.
	
	
	
	

	8
	يتم مراعاة تركيب الوزر على أن تكون الفواصل (العراميس) هي نفس فواصل الأرضية في حالة استخدام نفس نوع البلاط.
	Skirting joints line up with floor joints when the same tile is used.
	
	
	
	

	9
	مراجعة استكمال سقية البلاط.
	Grouting is complete.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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