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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام رخام الدرج
	B. Stair Marble Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	نظافة السلالم من آثار الخرسانة الزائدة ونحتها، وتحديد الدرج.
	Stairs are cleaned of excess concrete by chiselling and steps are set out.
	
	
	
	

	2
	التأكد من المناسيب لكل قلبة على حدة.
	Levels of each flight are checked.
	
	
	
	

	3
	تحديد عدد الدرج في كل قلبة طبقا للرسومات المعتمدة.
	Number of steps per flight complies with approved drawings.
	
	
	
	

	4
	الالتزام بارتفاع الدرجة طبقا للرسومات وعدد الدرج في القلبة الواحدة وتقسيم فرق المنسوب بالتساوي.
	Riser height per drawings; level difference divided equally among steps.
	
	
	
	

	5
	ضبط منسوب الدرج مع الأدوار ومنسوب بلاط الدور والتأكد من عدم وجود فارق في المنسوب.
	Stair levels match floor levels and floor tiles with no step difference.
	
	
	
	

	6
	التأكد من أفقية النائمة ورأسية القائمة وتساوي عرض النائمة وارتفاع القائمة للدرج في السلم بالكامل.
	Treads are level and risers plumb, with equal tread and riser dimensions throughout.
	
	
	
	

	7
	تركيب الوزرة إذا وجد بعد التأكد من تسليم الدرج بالكامل مطابق للمواصفات والشروط الفنية.
	Skirting is installed after stairs are accepted, if required.
	
	
	
	

	8
	زملكة الرخام وشطف أنف الدرجة أو لف السوكة، مع التأكد من عمل الفرملة إما بالدق بالبوشاردة بعرض 5 سم أو ثلاثة خيوط بالصاروخ.
	Marble is pointed, nosing bevelled or rounded, with anti-slip: 5 cm bush-hammered strip or three grinder grooves.
	
	
	
	

	9
	تشطيب وجلاء الرخام ووضع الشمع للمحافظة عليه أثناء تسليم الأعمال.
	Marble is polished and waxed for protection until handover.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع، تعليمات المصنع، العينة المعتمدة ‏(Mock-up)‏، كود البناء السعودي SBC 201 و SBC 801
	Project specifications, manufacturer instructions, approved sample / mock-up; Saudi Building Code SBC 201, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة والعينة ☐ مخططات التوزيع ☐ اعتماد النموذج Mock-up
	☐ Material and sample approval   ☐ Layout shop drawings   ☐ Mock-up approval



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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