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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: فحص واستلام إطار التوقيع
	B. Batter Boards (Setting-Out Frame) Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	يتم استلام أبعاد إطار التوقيع بحيث تكون أكبر من أبعاد قاع الحفر بمسافة تمنع تأثرها بالحفر.
	Batter board dimensions exceed the excavation bottom by a distance that keeps them unaffected by excavation.
	
	
	
	

	2
	يتم شد خيط للتأكد من استقامة أضلاع إطار التوقيع.
	A string line is stretched to check straightness of all sides.
	
	
	
	

	3
	التأكد من تقوية جميع الأضلاع بالخوابير أو الشكالات في حالة كون إطار التوقيع على ارتفاع أعلى من الأرض الطبيعية.
	All sides are braced with stakes or struts where the frame is raised above natural ground.
	
	
	
	

	4
	مراجعة أفقية كل ضلع من أضلاع إطار التوقيع بواسطة ميزان المياه.
	Each side is checked for level using a water level.
	
	
	
	

	5
	مراجعة أفقية أضلاع إطار التوقيع عند أماكن الالتقاء.
	Sides are checked for level at the junctions.
	
	
	
	

	6
	التأكد من الزوايا المحصورة بين الأضلاع عن طريق نظرية فيثاغورس.
	Angles between sides are checked using the 3-4-5 (Pythagoras) method.
	
	
	
	

	7
	التأكد من عدم حدوث أي حركة في زوايا الالتقاء بين أضلاع إطار التوقيع بأن يتم تقويتها جيدا.
	Junction corners are well braced with no movement.
	
	
	
	

	8
	مراجعة المحاور على إطار التوقيع.
	Grid lines are marked and checked on the batter boards.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 202، ASTM D1557 / D1556، تقرير التربة ومواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 202, ASTM D1557 / D1556, soil report and project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ تقرير التربة ☐ نتائج الكثافة الحقلية ☐ الرفع المساحي
	☐ Soil report   ☐ Field density results   ☐ Survey records



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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