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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة قواعد مسلحة وسملات
	B. RC Footings and Tie Beams Formwork Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	يتم رفع جوانب النجارة بجهاز Total Station في حالة استخدامه للقواعد والسملات.
	Formwork sides of footings and tie beams are set out by Total Station (if used).
	
	
	
	

	2
	التأكد من تطابق محاور القواعد مع المحاور الإنشائية الصحيحة (يتم وضع المحاور على ظهر الخرسانة العادية).
	Footing grids match the correct structural grids (grids marked on top of plain concrete).
	
	
	
	

	3
	مراجعة التقفيل الجيد لجوانب القواعد مع بعضها وتسديد الفتحات بين الألواح والتأكد من استقامة الاتجاهات وكذلك رأسية أجناب القواعد والسملات وفي حالة عدم عمل فرشة عادية أسفل السملات يتم توفير فرشة مناسبة تحتها ‏(cover)‏.
	Footing sides are tightly closed, gaps sealed, lines straight and sides plumb; where no blinding exists under tie beams, suitable bedding is provided (cover).
	
	
	
	

	4
	مراجعة أبعاد وارتفاعات كل من القواعد والسملات (بعد شد النجارة يتم التأكد من مطابقة النجارة لجدول التفاصيل) وكذلك رأسية أجناب القواعد والسملات.
	Dimensions and heights of footings and tie beams match the schedule after tightening, and sides are plumb.
	
	
	
	

	5
	مراجعة أماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط) أو ألواح الارتكاز (البالتات) إن وجد.
	Locations of anchor bolts or base plates, if any, are checked.
	
	
	
	

	6
	مراجعة أماكن فتحات الصحي والكهرباء إن وجد.
	Plumbing and electrical openings, if any, are checked.
	
	
	
	

	7
	مراجعة الدعامات (التقويات) والتأكد من إتمامها بطريقة صحيحة ومتينة.
	Formwork bracing is complete, correct and rigid.
	
	
	
	

	8
	التأكد من وضع شرب صب القواعد (منسوب ظهر القواعد) بميزان القامة بواسطة مسامير أو علامات.
	Pouring level marks (top of footing) are set by level using nails or marks.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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