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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام حديد تسليح الأساسات
	B. Foundations Reinforcement Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
	Reinforcement is clean and free of rust.
	
	
	
	

	2
	مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها وأشكالها.
	Bar type, diameters, number, lengths and shapes are checked.
	
	
	
	

	3
	مراجعة أماكن فتحات ومسارات الصحي والكهرباء وأماكن تثبيت مسامير التثبيت (الجوايط)، إلخ.
	Plumbing and electrical openings/routes and anchor bolt locations are checked.
	
	
	
	

	4
	مراجعة أماكن أشاير حديد الأعمدة وربطها بكانات وتكون مستمرة داخل القاعدة.
	Column starter bars are located, tied with stirrups and continuous inside the footing.
	
	
	
	

	5
	مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة.
	Diameter, number and length of column starter bars are checked.
	
	
	
	

	6
	التأكد من تربيط الحديد جيدا وتربيط كانات السملات بالحديد السفلي واستكمالها حتى حديد أشاير الأعمدة.
	Bars are well tied; tie beam stirrups are tied to bottom bars and continued to column starters.
	
	
	
	

	7
	تركيب كراسي للحديد العلوي للقواعد إن وجد.
	Chairs are provided for footing top reinforcement, if any.
	
	
	
	

	8
	التأكد من تركيب بسكوت بين جوانب القاعدة وحديد تسليح القواعد طبقا للغطاء الخرساني المطلوب تصميميا.
	Spacers are fixed between formwork and reinforcement to achieve the design concrete cover.
	
	
	
	

	9
	يجب مراجعة تخطيط أشاير الأعمدة داخل القواعد المسلحة بجهاز Total Station أو من المحاور.
	Column starter positions inside footings are checked by Total Station or from grids.
	
	
	
	

	10
	مراجعة عدد الكانات وتوزيعها ورباطها بالأسياخ ربطا كاملا عند كل تقاطع واستمرار الكانات حتى أشاير الأعمدة.
	Stirrup number, spacing and full tying are checked and stirrups continue up to column starters.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، المواصفة القياسية المصرية لحديد التسليح، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, Egyptian standard for reinforcing steel, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ شهادات المصنع ☐ اعتماد المادة ☐ جدول تفريد الحديد BBS
	☐ Mill certificates   ☐ Material approval   ☐ Approved BBS



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
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