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	فحص واستلام عزل الأساسات
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال العزل للأساسات
	B. Foundations Waterproofing Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	التأكد من نظافة أسطح الخرسانات المراد عزلها من الأتربة والمواد الناعمة، ومعالجة جميع التعشيشات وأجزاء الحديد الظاهرة، والتأكد من عدم وجود أجزاء تتطلب أي أعمال ترميم.
	Concrete surfaces are free of dust and fines; honeycombs and exposed bars are treated and no repairs are pending.
	
	
	
	

	2
	التأكد من أن المادة المستخدمة هي المادة المعتمدة.
	Material used is the approved material.
	
	
	
	

	3
	التأكد من نسبة تخفيف لزوجة البيتومين بالماء طبقا لتعليمات المورد.
	Bitumen dilution ratio with water complies with the supplier instructions.
	
	
	
	

	4
	دهان الأسطح وجه أول تحضيري وانتظام معدل فرش المادة البيتومينية (نظافة).
	Primer coat is applied with uniform rate (clean surface).
	
	
	
	

	5
	دهان الأسطح وجه أول وانتظام فرش مادة البيتومين.
	First coat is applied with uniform spreading of bitumen.
	
	
	
	

	6
	جفاف وجه الدهان الأول.
	First coat is dry.
	
	
	
	

	7
	دهان الأسطح وجه ثاني وانتظام معدل فرش مادة البيتومين.
	Second coat is applied with uniform spreading rate.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية
	☐ Material approval and certificate   ☐ Flood test record   ☐ Photos before covering



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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