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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة الأعمدة الخرسانية
	B. Columns Formwork Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مراجعة المحاور المستخدمة لتنفيذ الشدة (على بعد 50 سم من محاور الأعمدة) بجهاز Total Station في حالة استخدامه.
	Offset lines used for formwork (50 cm from column grids) are checked by Total Station (if used).
	
	
	
	

	2
	التأكد من مطابقة محاور الأعمدة مع المحاور الإنشائية الصحيحة.
	Column grids match the correct structural grids.
	
	
	
	

	3
	مراجعة قطاعات الأعمدة طبقا للرسومات.
	Column sections comply with the drawings.
	
	
	
	

	4
	مراجعة المسافات الصافية بين الأعمدة.
	Dimensions of wall panels between columns are checked.
	
	
	
	

	5
	التأكد من منسوب نهاية الصب وتحديد ارتفاع باب العمود.
	Top of pour level is set and the column pouring window height is defined.
	
	
	
	

	6
	مراجعة الدعامات (التقويات) وتثبيتها جيدا مع التخشيب.
	Bracing is checked and well fixed with the formwork.
	
	
	
	

	7
	مراجعة تثبيت الدعامات (الأحزمة) وعددها (3 أحزمة في المتر على الأقل).
	Clamps (yokes) are fixed and their number is checked (minimum 3 per metre).
	
	
	
	

	8
	مراجعة الوزنات الرأسية.
	Columns are checked for plumb.
	
	
	
	

	ملاحظة: الأعمدة التي سيبنى بجوارها محاكيات أقل من 25 سم يجب أن يزيد قطاع العمود بمقدار حائط الإكمال الملاصق للعمود (المحاكية).
	Note: Columns adjacent to masonry returns narrower than 25 cm shall have the column section increased by the return width.



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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