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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة الحوائط المسلحة قبل رص الحديد
	B. RC Walls Formwork Inspection (Before Reinforcement)



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مراجعة المحاور المستخدمة لتنفيذ الشدة (على بعد 50 سم من محاور الحوائط) بجهاز Total Station في حالة استخدامه.
	Offset lines (50 cm from wall grids) checked by Total Station (if used).
	
	
	
	

	2
	التأكد من مطابقة محاور الحوائط مع المحاور الإنشائية والمعمارية.
	Wall grids match structural and architectural grids.
	
	
	
	

	3
	مراجعة قطاع الحوائط طبقا للرسومات المعتمدة.
	Wall section complies with approved drawings.
	
	
	
	

	4
	مراجعة قاعدة الحائط (الكيكر) الخاص بالحوائط بالأبعاد المعمارية المعتمدة.
	Wall kicker matches approved architectural dimensions.
	
	
	
	

	5
	يتم استلام جانب واحد من تجليد الحائط لبدء أعمال الحديد.
	One side of wall formwork is accepted to start reinforcement.
	
	
	
	

	6
	يراعى التأكد من الشدة الخشبية بتوفير القوائم من عروق 4×4 بارتفاع الحائط، على أن تكون المسافة بين القوائم من 50 إلى 60 سم على الأكثر لسهولة تقوية الحائط.
	Formwork props 4x4 timber to wall height, spaced 50 to 60 cm max.
	
	
	
	

	7
	استلام رأسية الوجه الجاري العمل فيه بواسطة ميزان الخيط قبل بدء رص الحديد.
	Working face checked for plumb before placing reinforcement.
	
	
	
	

	8
	تحديد نوعية قضبان الربط (الزرجين) المستخدم واعتمادها قبل البدء في الدعامات (التقويات) للحائط.
	Tie rod type approved before bracing the wall.
	
	
	
	

	9
	يجب تقوية الشدة الخشبية بصفين من العروق من كل جهة حتى يمكن تقوية الحائط جيداً، وتكون المسافة بين صفي العروق من 0.60 إلى 1.50 م حسب اتساع الحفر.
	Two rows of walers each side; spacing between rows 0.60 to 1.50 m per excavation width.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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