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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام نجارة الأسقف الخرسانية (تحت السقف) والتصريح بالصب
	B. Slab Formwork (Underside) Inspection and Pour Permit



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	مراجعة القوائم والمسافات بينها (من 60 إلى 80 سم).
	Props and their spacing are checked (60 to 80 cm).
	
	
	
	

	2
	مراجعة أماكن وصل العروق مع بعضها في حالة الارتفاعات العالية والتأكد من متانة التقوية عند الوصلات.
	Prop splices for high storeys are checked and well braced at joints.
	
	
	
	

	3
	مراجعة جودة تثبيت عرقات الكمرات.
	Beam soffit bearers are firmly fixed.
	
	
	
	

	4
	مراجعة تقوية قاع الكمرات بعروق (حبس) باستخدام القمط.
	Beam bottoms are braced with timber and clamps.
	
	
	
	

	5
	مراجعة تقوية رقاب الأعمدة والتأكد من سلامة التسديد بما يضمن عدم وجود زوايد خرسانية بعد الفك مع مراجعة رأسيتها.
	Column necks are braced and sealed to avoid concrete fins after stripping, and checked for plumb.
	
	
	
	

	6
	مراجعة سقوط بلاطات دورات المياه عن مستوى بقية البلاطات (إن وجد).
	Drops of wet area slabs below adjacent slabs are checked (if any).
	
	
	
	

	7
	مراجعة الدعامات (التقويات) عند اتصال ألواح التطبيق ببعضها والتأكد من عمل الوصلات بطريقة سليمة.
	Bracing at joints of decking panels is checked and joints are properly made.
	
	
	
	

	8
	التأكد من نظافة سطح الشدة والكمرات.
	Formwork deck and beams are clean.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، ACI 347، ACI 117، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, ACI 347, ACI 117, project specifications; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية ☐ تصميم الشدات (عند الحاجة) ☐ الرفع المساحي للمحاور
	☐ Shop drawings   ☐ Formwork design (if required)   ☐ Setting-out survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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