	[image: ]
	المبدعون العرب للاستشارات الهندسية
Arab Creators for Engineering Consultancy
	رقم النموذج Form No.
	ACE-QC-CIV-020

	
	
	الإصدار Rev.
	00

	
	فحص واستلام أعمال مكافحة النمل الأبيض
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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال مكافحة النمل الأبيض
	B. Anti-Termite Treatment Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	المبيد معتمد ومن جهة مرخصة وصلاحيته سارية.
	Termiticide is approved, from a licensed source and within shelf life.
	
	
	
	

	2
	تنفيذ المعالجة بواسطة شركة متخصصة معتمدة.
	Treatment is carried out by an approved specialist company.
	
	
	
	

	3
	نسبة التخفيف ومعدل الرش حسب تعليمات المصنع.
	Dilution ratio and application rate comply with manufacturer instructions.
	
	
	
	

	4
	رش قاع الحفر وجوانب الأساسات قبل الردم.
	Excavation bottom and foundation sides are sprayed before backfilling.
	
	
	
	

	5
	رش طبقات الردم وأسفل البلاطة الأرضية قبل فرد البولي إيثيلين.
	Fill layers and under-slab area are treated before laying polyethylene.
	
	
	
	

	6
	معالجة أماكن اختراق المواسير والفواصل.
	Pipe penetrations and joints are treated.
	
	
	
	

	7
	عدم تعرض المنطقة المعالجة للأمطار أو الحفر بعد الرش.
	Treated area is not exposed to rain or disturbed after spraying.
	
	
	
	

	8
	تقديم شهادة ضمان المعالجة.
	Treatment warranty certificate is submitted.
	
	
	
	



	المراجع
References
	مواصفات المشروع وتعليمات المصنع المعتمد، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	Project specifications and approved manufacturer instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المادة وشهادة المصنع ☐ سجل اختبار الغمر ☐ صور قبل التغطية
	☐ Material approval and certificate   ☐ Flood test record   ☐ Photos before covering



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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