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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام بلاطات الشد اللاحق
	B. Post-Tensioned Slabs Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	المخططات التنفيذية للكابلات ومسارها معتمدة.
	Tendon shop drawings and profiles are approved.
	
	
	
	

	2
	الكابلات والمراسي والأسافين معتمدة ولها شهادات.
	Strands, anchorages and wedges are approved and certified.
	
	
	
	

	3
	ارتفاعات مسار الكابلات (البروفايل) مطابقة للمخططات.
	Tendon profile heights comply with drawings.
	
	
	
	

	4
	تثبيت الكابلات على كراسي بالمسافات المحددة.
	Tendons are fixed on chairs at specified spacing.
	
	
	
	

	5
	تثبيت المراسي عموديا على الكابل مع حديد التسليح الموضعي.
	Anchorages are fixed perpendicular to tendons with local bursting steel.
	
	
	
	

	6
	سلامة أغلفة الكابلات وعدم وجود تلف.
	Tendon sheathing is intact and undamaged.
	
	
	
	

	7
	بدء الشد بعد وصول الخرسانة للمقاومة المحددة.
	Stressing starts after concrete reaches the specified strength.
	
	
	
	

	8
	الشد بالتسلسل المعتمد وتسجيل قراءات الضغط والاستطالة.
	Stressing follows the approved sequence; pressure and elongation are recorded.
	
	
	
	

	9
	الاستطالة المقاسة في حدود السماحية مقارنة بالمحسوبة.
	Measured elongation is within tolerance of calculated values.
	
	
	
	

	10
	قص أطراف الكابلات وحماية وتغطية المراسي.
	Tendon tails are cut and anchorages protected and sealed.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري ECP 203، PTI M10.2، تعليمات مورد النظام، كود البناء السعودي SBC 303 و SBC 304 و SBC 305 و SBC 306
	ECP 203, PTI M10.2, system supplier instructions; Saudi Building Code SBC 303, SBC 304, SBC 305, SBC 306

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ المخططات التنفيذية للكابلات ☐ سجل الشد والاستطالة ☐ شهادات الكابلات والمراسي
	☐ Tendon shop drawings   ☐ Stressing and elongation record   ☐ Strand and anchor certificates



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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