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	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام أعمال التغذية الداخلية
	B. Internal Water Supply Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	الالتزام بأماكن الأجهزة الصحية طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة.
	Sanitary fixture locations per approved shop drawings.
	
	
	
	

	2
	تحديد منسوب التشطيب والالتزام به في تركيب التغذية (البارد والساخن) للأجهزة الصحية.
	Finished level is set and followed for hot/cold supply to fixtures.
	
	
	
	

	3
	الالتزام بأقطار مواسير التغذية الداخلية قطر ½ " أو حسب المواصفات الخاصة بالمشروع.
	Internal supply pipe diameter 1/2" or per project specifications.
	
	
	
	

	4
	التأكد من وجود جلبة ‏(Sleeve)‏ عند مدخل التغذية الرئيسية للوحدة.
	Sleeve provided at the unit main supply entry.
	
	
	
	

	5
	التأكد من وضع محبس رئيسي عند مدخل التغذية الرئيسية لأعمال الصيانة.
	Main isolation valve at the unit supply entry for maintenance.
	
	
	
	

	6
	إجراء اختبار الضغط على الشبكة الداخلية قبل البدء في أعمال التشطيب (تركيب السيراميك، إلخ).
	Pressure test of the internal network before finishing works (tiling, etc.).
	
	
	
	

	7
	تركيب الأجهزة بعد إنهاء جميع أعمال التشطيبات بما في ذلك تركيب الأبواب والشبابيك للمحافظة على الأجهزة الصحية بعد التركيب.
	Fixtures installed after all finishes, including doors and windows, to protect them.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتركيبات الصحية، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian code for plumbing installations, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المواد ☐ سجل اختبار الضغط ☐ الرفع المساحي للمناسيب
	☐ Material approval   ☐ Pressure test record   ☐ Levels survey



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
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