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	الإصدار Rev.
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	فحص واستلام معدات التكييف
HVAC Equipment Inspection
	التاريخ Date
	03/10/2026

	
	
	المشروع Project
	..........



	رقم الطلب
RFI No.
	
	رقم العقد
Contract No.
	
	خطة الفحص / النشاط
ITP / Activity No.
	

	المقاول / الباطن
Contractor / Sub.
	
	المنطقة / الموقع
Area / Location
	
	المخطط / المرجع
Dwg / Ref. Doc No.
	

	العنصر المطلوب فحصه
Item to be Inspected
	
	نوع الفحص
Inspection Type
	☐ توقف ☐ شهود ☐ مراجعة
Hold / Witness / Review



	أولاً: مراجعة النقاط المطلوب التحقق منها قبل استلام البند
	A. Pre-Inspection Requirements



	م
No.
	البند
	Requirement
	تم
Done
	لا ينطبق
N/A

	1
	التأكد من اعتماد المواد المستخدمة في تنفيذ البند.
	Materials used for this item are approved.
	
	

	2
	التأكد من اعتماد رسومات الورشة اللازمة لتنفيذ البند.
	Shop drawings required for this item are approved.
	
	

	3
	التأكد من اعتماد طريقة التنفيذ لهذا البند.
	Method statement for this item is approved.
	
	

	4
	التأكد من إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمواصفة البند وحسب أصول الصناعة.
	Required tests are performed per the item specification and good practice.
	
	

	5
	التأكد من استلام البنود السابقة المؤسس عليها البند المطلوب استلامه.
	Preceding items on which this item depends are accepted.
	
	

	6
	التأكد من مراجعة رسومات التصميم والمواصفات الفنية والمستندات الأخرى (تقرير فحص التربة، إلخ).
	Design drawings, specifications and other documents (soil report, etc.) are reviewed.
	
	

	7
	التأكد من توافر شروط السلامة المهنية لاستلام البند.
	Occupational safety requirements for inspection are in place.
	
	

	8
	التأكد من إزالة المخلفات الناتجة عن تنفيذ البند.
	Waste and debris from this item are removed.
	
	



	ثانياً: استلام معدات التكييف
	B. HVAC Equipment Checklist



	م
No.
	بند الفحص
	Inspection Item
	مطابق
Pass
	غير مطابق
Fail
	لا ينطبق
N/A
	ملاحظات
Remarks

	1
	المعدات مطابقة للاعتماد (السعة، الكفاءة، الجهد).
	Equipment matches the approval (capacity, efficiency, voltage).
	
	
	
	

	2
	القواعد وعوازل الاهتزاز مركبة ومستوية.
	Bases and vibration isolators installed and level.
	
	
	
	

	3
	مسافات الخدمة والصيانة حول الوحدات كافية.
	Service clearances around units are adequate.
	
	
	
	

	4
	مواسير التبريد أو الماء المثلج معزولة ومختبرة.
	Refrigerant or chilled water pipes insulated and tested.
	
	
	
	

	5
	صرف التكثيف بالميول والسيفون الصحيح.
	Condensate drains with correct falls and traps.
	
	
	
	

	6
	التوصيلات الكهربائية والحماية والتأريض.
	Electrical connections, protection and earthing.
	
	
	
	

	7
	التشغيل التجريبي وقياس درجات الحرارة والتيار.
	Test run with temperature and current readings.
	
	
	
	

	8
	اختبار وموازنة الهواء والماء ‏(TAB)‏.
	Testing, adjusting and balancing (TAB) of air and water.
	
	
	
	



	المراجع
References
	الكود المصري للتهوية وتكييف الهواء، SMACNA، ASHRAE، مواصفات المشروع، كود البناء السعودي SBC 401 و SBC 501 و SBC 701 و SBC 801
	Egyptian HVAC code, SMACNA, ASHRAE, project specifications; Saudi Building Code SBC 401, SBC 501, SBC 701, SBC 801

	المرفقات المطلوبة
Attachments
	☐ اعتماد المعدات ☐ سجل اختبار التسرب ☐ تقرير الموازنة TAB
	☐ Equipment approval   ☐ Leakage test record   ☐ TAB report



	ملاحظات المهندس المسؤول
Engineer Comments
	



	ثالثاً: نتيجة الفحص
C. Result
	☐ A مقبول بدون ملاحظات
Approved
	☐ B مقبول مع تنفيذ الملاحظات
Approved as Noted
	☐ C يعاد التقديم بعد التصحيح
Revise and Resubmit
	☐ D مرفوض
Rejected



	الاعتماد
Sign-off
	مندوب المقاول
Contractor Representative
	مهندس الإشراف
Supervision Engineer
	مدير المشروع (الاستشاري)
Project Manager (Consultant)

	الاسم / التوقيع / التاريخ
Name / Signature / Date
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
	الاسم:
التوقيع:
التاريخ:



	إعداد: م/ أحمد فتحي، مدير المشاريع
	a.fathy@arabcreators.co  |  +966 59 700 9855  |  ACE-QC-MEP-023 Rev.00  |  Page 1 of 1  |  Uncontrolled when printed


image1.jpg
Jyell ggcasall

drwaiall alybuiwll

Engineering Consultancy




