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استبيان التأهيل المسبق لمقاولي الباطن
أعمال المباني: إنشائي ومدني، تشطيبات، كهروميكانيك، عزل مائي وحراري، واجهات
النموذج ACE-QMS-SUB-01  |  الإصدار v1  |  2026-10-05
	المشروع
	

	المالك
	

	الاستشاري وإدارة المشروع
	المبدعون العرب للاستشارات الهندسية ACE

	حزمة الأعمال المتقدم لها
	☐ إنشائي ومدني   ☐ تشطيبات   ☐ كهروميكانيك MEP   ☐ عزل مائي وحراري   ☐ واجهات

	دولة المشروع
	☐ المملكة العربية السعودية   ☐ جمهورية مصر العربية

	آخر موعد لتسليم الاستبيان
	

	رقم القيد لدى ACE (للاستخدام الداخلي)
	


تعليمات التعبئة
1. تملأ جميع الحقول بدقة، وتكتب عبارة (لا ينطبق) أمام الحقل غير المنطبق بدلا من تركه فارغا.
2. ترفق صورة واضحة من كل مستند بقائمة المستندات، ويرقم الملف المرفق ويذكر رقم الصفحة أمام كل مستند.
3. المستندات المنتهية الصلاحية أو غير المرفقة في المعايير الإلزامية تؤدي إلى عدم التأهيل مهما كانت نتيجة باقي المعايير.
4. يحق لـ ACE التحقق من صحة البيانات لدى الجهات المصدرة والملاك والاستشاريين السابقين، وزيارة مقر الشركة ومستودعاتها.
5. يقيم الاستبيان على مقياس من 0 إلى 5 لكل معيار بأوزان معتمدة لكل حزمة، وتبلغ النتيجة كتابيا: مؤهل، أو مؤهل بشروط، أو غير مؤهل.
6. تقديم الاستبيان لا يرتب أي التزام تعاقدي على المالك أو ACE.
1. بيانات الشركة
	الاسم القانوني بالعربية
	

	الاسم القانوني بالإنجليزية
	

	الشكل القانوني
	☐ مؤسسة فردية   ☐ شركة ذات مسؤولية محدودة   ☐ مساهمة   ☐ أخرى

	سنة التأسيس
	

	العنوان الوطني أو عنوان المقر الرئيسي
	

	الفروع والمستودعات
	

	الهاتف / الجوال
	

	البريد الإلكتروني الرسمي
	

	الموقع الإلكتروني
	

	المفوض بالتوقيع (الاسم والصفة)
	

	مسؤول التواصل لهذا الاستبيان (الاسم والجوال)
	

	الملاك والشركاء ونسبهم
	

	الشركات الشقيقة أو التابعة
	


1.1 التسجيل النظامي في المملكة العربية السعودية
	المستند
	الرقم
	تاريخ الإصدار
	تاريخ الانتهاء

	السجل التجاري
	
	
	

	شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
	
	
	

	شهادة تصنيف المقاولين (المجال والدرجة)
	
	
	

	عضوية الهيئة السعودية للمقاولين
	
	
	

	شهادة التأمينات الاجتماعية GOSI
	
	
	

	شهادة الزكاة والضريبة ZATCA
	
	
	

	شهادة الغرفة التجارية
	
	
	

	شهادة نطاقات (فئة التوطين)
	
	
	

	رخصة البلدية للمقر
	
	
	


1.2 التسجيل النظامي في جمهورية مصر العربية
	المستند
	الرقم
	تاريخ الإصدار
	تاريخ الانتهاء

	السجل التجاري
	
	
	

	البطاقة الضريبية
	
	
	

	شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة
	
	
	

	قيد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (الفئة)
	
	
	

	شهادة التأمينات الاجتماعية
	
	
	

	عضوية الغرفة التجارية
	
	
	


2. قائمة المستندات المطلوب إرفاقها
تحدد العلامة في عمود (إلزامي) المستندات التي يؤدي غيابها إلى عدم التأهيل.
	م
	المستند
	ينطبق على
	إلزامي
	مرفق
	رقم الصفحة

	1
	السجل التجاري ساري
	الكل
	نعم
	☐ نعم  ☐ لا
	

	2
	شهادة ضريبة القيمة المضافة أو البطاقة الضريبية
	الكل
	نعم
	☐ نعم  ☐ لا
	

	3
	شهادة التصنيف أو قيد الاتحاد المصري للمقاولين
	الكل
	نعم
	☐ نعم  ☐ لا
	

	4
	شهادة التأمينات الاجتماعية
	الكل
	نعم
	☐ نعم  ☐ لا
	

	5
	شهادة الزكاة والدخل ZATCA
	السعودية
	نعم
	☐ نعم  ☐ لا
	

	6
	شهادة الغرفة التجارية وشهادة نطاقات
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	7
	القوائم المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	8
	خطاب البنك بالتسهيلات والقدرة على إصدار الضمانات
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	9
	عقود وشهادات إنجاز المشروعات المماثلة وخطابات المرجعية
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	10
	السير الذاتية للجهاز الفني وعضويات الهيئة أو النقابة
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	11
	كشف العمالة من نظام التأمينات
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	12
	كشف المعدات وإثبات الملكية أو عقود الإيجار
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	13
	شهادات معايرة أدوات القياس والاختبار
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	14
	شهادة ISO 9001 أو دليل الجودة
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	15
	نماذج Method Statements وITP سابقة
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	16
	خطة السلامة أو شهادة ISO 45001 وإحصائيات الحوادث
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	

	17
	ملف تعريف الشركة Company Profile
	الكل
	لا
	☐ نعم  ☐ لا
	


3. الملاءة المالية
	البيان (بالعملة المحلية)
	السنة 2023
	السنة 2024
	السنة 2025

	إجمالي الإيرادات (حجم الأعمال)
	
	
	

	صافي الربح
	
	
	

	الأصول المتداولة
	
	
	

	الخصوم المتداولة
	
	
	

	نسبة السيولة (الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة)
	
	
	

	حقوق الملكية
	
	
	

	إجمالي الأعمال الجارية غير المنفذة
	
	
	



	البنك الرئيسي وفرعه
	

	حدود التسهيلات الائتمانية المتاحة
	

	الحد الأقصى للضمانات البنكية الممكن إصدارها
	

	هل توجد قضايا أو مطالبات مالية قائمة؟
	☐ لا   ☐ نعم، التفاصيل:

	المحاسب القانوني المدقق
	


4. الخبرة السابقة
4.1 المشروعات المماثلة المنفذة خلال آخر 5 سنوات
	م
	اسم المشروع والموقع
	المالك
	الاستشاري
	نطاق الأعمال المنفذة
	قيمة العقد
	البداية / النهاية
	جهة الاتصال المرجعية

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	



4.2 الأعمال الجارية حاليا
	م
	اسم المشروع
	المالك أو المقاول الرئيسي
	نطاق الأعمال
	قيمة العقد
	نسبة الإنجاز
	تاريخ الانتهاء المتوقع

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	



5. الجهاز الفني والعمالة
5.1 الجهاز الفني المقترح للمشروع
	م
	الوظيفة
	الاسم
	المؤهل
	سنوات الخبرة
	سنوات الخدمة بالشركة
	رقم العضوية المهنية
	متفرغ

	1
	مدير المشروع
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	2
	مهندس الموقع
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	3
	مهندس الجودة QA/QC
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	4
	مسؤول السلامة HSE
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	5
	مهندس المساحة
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	6
	مهندس المكتب الفني والمخططات التنفيذية
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	7
	المراقب الفني (ملاحظ)
	
	
	
	
	
	☐ نعم ☐ لا

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


رقم العضوية المهنية: الهيئة السعودية للمهندسين أو نقابة المهندسين المصرية. ترفق السير الذاتية موقعة.
5.2 العمالة الفنية حسب المهنة
	م
	المهنة
	عدد العمالة المكفولة أو المسجلة
	عدد العمالة عبر مقاولين أو شركات توريد
	العدد الممكن تخصيصه للمشروع في الذروة

	1
	نجار مسلح
	
	
	

	2
	حداد مسلح
	
	
	

	3
	بناء
	
	
	

	4
	مبلط ومركب رخام
	
	
	

	5
	سباك
	
	
	

	6
	كهربائي
	
	
	

	7
	فني عزل
	
	
	

	8
	فني ألومنيوم وزجاج
	
	
	


6. المعدات وأدوات القياس والاختبار
	م
	المعدة أو الأداة
	العدد
	مملوكة / مؤجرة
	سنة الصنع
	الحالة
	صلاحية شهادة المعايرة

	1
	جهاز توتال ستيشن وميزان قامة
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	2
	هزازات خرسانة ومولدات
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	3
	شدات معدنية وسقالات
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	4
	مكينة قص وثني الحديد
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	5
	أجهزة اختبار الضغط الهيدروستاتيكي
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	6
	جهاز قياس مقاومة العزل Megger وجهاز قياس التأريض
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	7
	جهاز قياس الرطوبة وسمك الدهان
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	8
	معدات لحام لفائف العزل
	
	☐ مملوكة ☐ مؤجرة
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


7. نظام الجودة QA/QC
	م
	السؤال
	الإجابة
	التفاصيل أو رقم المرفق

	1
	هل لدى الشركة شهادة ISO 9001 سارية؟ (الجهة المانحة وتاريخ الانتهاء)
	☐ نعم ☐ لا
	

	2
	هل يوجد دليل جودة وإجراءات موثقة لضبط المستندات والسجلات؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	3
	هل تعد الشركة Method Statements وخطط فحص واختبار ITP لكل بند قبل التنفيذ؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	4
	ما نسبة قبول طلبات الاستلام IR من أول مرة في آخر مشروعين؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	5
	كم عدد تقارير عدم المطابقة NCR في آخر مشروعين، ومتوسط مدة إغلاقها بالأيام؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	6
	هل تتعامل الشركة مع معامل اختبار معتمدة؟ (اسم المعمل)
	☐ نعم ☐ لا
	

	7
	هل يوجد إجراء لاعتماد المواد MIR ومطابقة التوريد للعينة المعتمدة؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	8
	هل يوجد إجراء للمعايرة الدورية لأدوات القياس وسجل لها؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	9
	هل يتم تسليم المخططات حسب التنفيذ As-Built وملفات التشغيل والصيانة عند الإنهاء؟
	☐ نعم ☐ لا
	


8. السلامة والصحة المهنية HSE
	م
	السؤال
	الإجابة
	التفاصيل أو رقم المرفق

	1
	هل لدى الشركة خطة سلامة موثقة أو شهادة ISO 45001؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	2
	هل يوجد مسؤول سلامة متفرغ بكل موقع بشهادة NEBOSH أو OSHA أو ما يعادلها؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	3
	هل تعقد اجتماعات توعية يومية Toolbox Talks وتحفظ سجلاتها؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	4
	هل يوجد نظام تصاريح عمل للأعمال الخطرة (الارتفاعات، اللحام، الحفر، الأماكن المغلقة)؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	5
	هل تفحص السقالات ومعدات الرفع دوريا بشهادات طرف ثالث؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	6
	هل يتم الإبلاغ عن الحوادث والحوادث الوشيكة والتحقيق فيها؟
	☐ نعم ☐ لا
	

	7
	هل صدرت بحق الشركة مخالفات سلامة من جهات حكومية خلال آخر 3 سنوات؟
	☐ نعم ☐ لا
	


8.1 إحصائيات السلامة لآخر ثلاث سنوات
	المؤشر
	2023
	2024
	2025

	إجمالي ساعات العمل
	
	
	

	حوادث مضيعة للوقت LTI
	
	
	

	حالات الوفاة
	
	
	

	حالات الإسعافات الأولية
	
	
	

	معدل تكرار الحوادث LTIFR لكل مليون ساعة
	
	
	


9. الإقرار الفني حسب التخصص
يعبأ الجدول الخاص بالحزمة المتقدم لها فقط. يقر المقاول بقدرته على تحقيق معايير القبول الواردة واعتبارها نقاط توقف أو اختبارات إلزامية، مع تقديم الدليل المذكور.
المرجع الفني للمعايير التقنية: كتاب الإشراف الهندسي وأصول التنفيذ لمشروعات المباني، م. يسري أحمد عبد الرحيم، ط4 2018 (صياغة ملخصة، أرقام الصفحات للإحالة). المرجع الملزم مواصفات العقد والكود المعتمد بالمشروع.
9.1 إنشائي ومدني   ☐ ينطبق
	م
	معيار القبول الذي يلتزم به المقاول
	المرجع
	الالتزام
	الدليل المرفق

	1
	توريد خرسانة من محطة معتمدة بموازين معايرة وإجراء 3 خلطات تجريبية تأكيدية لكل رتبة قبل التوريد
	ص 16، 42
	☐ نعم ☐ لا
	شهادة معايرة المحطة ونتائج الخلطات التجريبية

	2
	التحكم في الخرسانة الطازجة عند الاستلام: هبوط مطابق للخلطة لكل 50 م3، حرارة لا تتجاوز 32 درجة (35 درجة حدا أقصى حسب الكود المصري ما لم تنص المواصفات على غير ذلك)، و6 مكعبات لأول 50 م3 ثم 6 لكل 100 م3 ولكل رتبة وعنصر ويوم صب
	ص 64، 66، ملحق مصور ص 10 إلى 12
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاستلام بالموقع وسجلات العينات

	3
	تحقيق معايير قبول مقاومة 28 يوما، والالتزام عند عدم المطابقة بإجراء اختبار القلب (3 قلوب على الأقل للعنصر) ثم اختبار التحميل بعد 6 أسابيع من الصب على نفقته
	ص 46 إلى 49
	☐ نعم ☐ لا
	نتائج مكعبات لمشروعات سابقة

	4
	تقديم شهادات مصنع الحديد مع اختبارات الشد والثني لكل قطر ودفعة، واختبار الوصلات الميكانيكية والملحومة للأقطار 28 مم فأكثر عند 125% من إجهاد الخضوع
	ص 39 إلى 41، 81، 130
	☐ نعم ☐ لا
	نموذج خطة اختبارات الحديد

	5
	تسليم الحديد كنقطة توقف قبل الصب: الوصلات بالتبادل بحد أقصى 25% من المساحة في القطاع وتباعد 1.3 طول التماسك، تكثيف الكانات، والغطاء ببسكوت ومباعدات
	ص 81، 107، 125، 129
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للحدادة

	6
	تصميم إنشائي للشدات للأسقف الثقيلة، واستلام أفقية شدة البلاطات في حدود 5 مم لكل 3 م، والفك المبكر عند 70% من مقاومة 28 يوما (75% من الرتبة في المواصفات السعودية) بعينات معالجة بجوار العنصر
	ص 115، 120، ملحق مصور ص 18 إلى 20
	☐ نعم ☐ لا
	حسابات الشدات وإجراء الفك

	7
	دمك الردم والإحلال على طبقات 20 إلى 25 سم بنسبة لا تقل عن 95% مع اختبار كثافة حقلية لكل 100 م2 لكل طبقة (3 اختبارات على الأقل)
	ص 50، 60، 61، 95
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للردم ونتائج سابقة

	8
	رأسية الأعمدة في حدود 5 مم لكل 6 م بعد الفك، وتطبيق احتياطات الصب في الطقس الحار حسب ACI 305 عند تجاوز حرارة الجو 36 درجة في الظل
	ص 64، 111، 132
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الصب في الطقس الحار



9.2 تشطيبات   ☐ ينطبق
	م
	معيار القبول الذي يلتزم به المقاول
	المرجع
	الالتزام
	الدليل المرفق

	1
	مطابقة البلوك والمونة لاختبارات القبول: البلوك المفرغ 35.2 كجم/سم2 للعينة و42.2 كجم/سم2 للمتوسط، ومكعبات مونة 3 عينات لكل 2000 وحدة
	ص 160 إلى 161
	☐ نعم ☐ لا
	نتائج اختبارات مواد مشروعات سابقة

	2
	تنفيذ المباني بارتفاع لا يزيد عن 1.2 م في الدفعة، وأسياخ ربط بالأعمدة كل 50 سم، وفاصل مرن 12 إلى 25 مم أسفل الكمرات، وعدم استخدام المونة بعد ساعة من خلطها مع اختبار فيكات إذا تجاوزت 30 دقيقة
	ص 162 إلى 165، 379
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للمباني

	3
	استواء اللياسة بحد أقصى 3 مم تحت قدة 3 م وخلوها من التطبيل، مع شبك عند التقاء الخرسانة بالمباني وأوتار لا تتباعد أكثر من 2 م
	ص 176، ملحق مصور ص 29 إلى 33
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للياسة

	4
	تركيب البلاط والسيراميك دون تطبيل عند الطرق، وتغطية ظهر بلاط الحوائط 80% على الأقل و100% بالمناطق الرطبة، واختبار ميول أرضيات الحمامات بالماء
	ص 182، 185، 296
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للتبليط

	5
	قياس رطوبة اللياسة قبل الدهان بحد أقصى 12% وقياس سمك الدهان الرطب والجاف لكل طبقة
	ص 202، ملحق مصور ص 43
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الدهان وأجهزة القياس

	6
	استلام الأسقف المستعارة بشد الخيوط والتحقق من عدم الترخيم وثبات المنسوب
	ص 192
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للأسقف المستعارة

	7
	خلوص ضلف الأبواب مع الحلوق 0.8 مم رأسي و1.5 مم أفقي، ومحتوى رطوبة الخشب قبل الدهان لا يزيد عن 12% للمعرض للجو و18% لغير المعرض
	ص 195 إلى 196، ملحق مصور ص 34 إلى 35
	☐ نعم ☐ لا
	عينات معتمدة وإجراء التركيب



9.3 كهروميكانيك MEP   ☐ ينطبق
	م
	معيار القبول الذي يلتزم به المقاول
	المرجع
	الالتزام
	الدليل المرفق

	1
	اختبار مواسير الصرف بالماء قبل التغطية بعمود ماء 3 م دون تسريب، وثبات المنسوب 15 دقيقة لخطوط الصرف بالجاذبية
	ص 225، 236
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاختبار ونماذج محاضر سابقة

	2
	اختبار ضغط مواسير التغذية عند 1.5 مرة ضغط التشغيل (المعتاد 8 بار) دون هبوط، وتعقيم الشبكة والخزانات بمحلول كلور 50 مجم/لتر لمدة 24 ساعة قبل التشغيل
	ص 229، 231
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاختبار والتعقيم

	3
	جرابات معدنية لكل ماسورة تخترق عنصرا خرسانيا بخلوص مناسب، وميول صرف أفقي 1:100 على الأقل للأقطار حتى 4 بوصة
	ص 222 إلى 223
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للتأسيس الصحي

	4
	تنفيذ تسلسل اختبارات التركيبات الكهربائية: الاستمرارية، قطب التأريض، مقاومة العزل، القطبية، معاوقة حلقة الخطأ الأرضي، وأداء قواطع التسرب
	ص 301
	☐ نعم ☐ لا
	نماذج تقارير اختبار وأجهزة معايرة

	5
	حماية دوائر المقابس والأماكن الرطبة بقاطع تسرب 30 مللي أمبير، وغطاء خرساني 40 مم للمواسير المدفونة ومنع دفنها في بلاطات أقل من 100 مم
	ص 131، 244، 253
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement للتأسيس الكهربائي

	6
	الاختبار الهيدروستاتيكي لشبكة الحريق بضغط التصميم مضافا إليه 3.5 بار وبحد أدنى 14 بار لمدة ساعتين دون فقد، ولا يقل عن 13.8 بار حسب NFPA 13
	ص 285، 298
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاختبار حسب SBC 801 وNFPA 13

	7
	اختبار نظام الإنذار: الكواشف لكل منطقة، إنذار مفتاح التدفق خلال 90 ثانية، وشدة الصوت 15 ديسيبل فوق ضوضاء المكان على الأقل
	ص 268، 302
	☐ نعم ☐ لا
	خطة التشغيل التجريبي

	8
	اختبار تسرب مجاري الهواء قبل العزل، واختبار المياه المثلجة عند 1.5 مرة ضغط التشغيل لمدة 24 ساعة، وتنفيذ الضبط والموازنة TAB وصمامات الحريق
	ص 275، 278 إلى 281
	☐ نعم ☐ لا
	إجراءات الاختبار وشهادة مقاول TAB



9.4 عزل مائي وحراري   ☐ ينطبق
	م
	معيار القبول الذي يلتزم به المقاول
	المرجع
	الالتزام
	الدليل المرفق

	1
	اختبار البيتومين لكل توريد (نقطة الوميض، نقطة التليين، الاختراق)، واختبارات اللفائف (السمك، الشد والاستطالة، التمزق، مقاومة الحرارة) لكل 10,000 م2
	ص 91، 177
	☐ نعم ☐ لا
	شهادات المصنع وخطة اختبارات المواد

	2
	بدء عزل الأساسات بعد انتهاء معالجة آخر عنصر (7 أيام) ودهان بيتوميني طبقتين للأوجه الملاصقة للتربة قبل الردم
	ص 91، 362
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement لعزل الأساسات

	3
	اختبار غمر عزل حوائط البدروم بالردم حتى نصف الارتفاع والتشبع لمدة أسبوع دون رشح للداخل
	ص 92
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاختبار

	4
	اختبار الغمر للحمامات والأسطح بارتفاع 10 إلى 15 سم لمدة 48 ساعة (الأسطح 48 إلى 72 ساعة) دون تسريب
	ص 178 إلى 179
	☐ نعم ☐ لا
	نماذج محاضر اختبار سابقة

	5
	تراكب لفائف العزل 10 سم طوليا و15 سم عرضيا مع اتجاه سريان المياه وفحص اللحامات
	ص 145 إلى 146، ملحق مصور ص 40 إلى 41
	☐ نعم ☐ لا
	Method Statement لعزل الأسطح

	6
	ميول الأسطح 1% ولا تقل عن 3 مم/م، ورفع العزل 400 مم على الدروة مع Flashing، وتثبيت الجرجوري في أوطى نقطة قبل العزل
	ص 179، 231، 378، ملحق مصور ص 39
	☐ نعم ☐ لا
	تفاصيل التنفيذ المقترحة

	7
	معالجة اختراقات المواسير بجلبة وFlashing مرفوع 300 مم، ورفع عزل الحوائط الساندة 300 مم فوق أعلى منسوب للمياه الجوفية
	ص 92، 389
	☐ نعم ☐ لا
	تفاصيل التنفيذ المقترحة



9.5 واجهات   ☐ ينطبق
	م
	معيار القبول الذي يلتزم به المقاول
	المرجع
	الالتزام
	الدليل المرفق

	1
	اختبارات أداء الحوائط الستائرية: نفاذية الماء والهواء وتحمل ضغط الرياح والعزل الحراري والصوتي حسب المواصفات
	ص 214
	☐ نعم ☐ لا
	تقارير اختبار معملية للنظام المقترح

	2
	اختبار تسليط الماء المضغوط من الخارج على الشبابيك والأبواب الألومنيوم والواجهات الزجاجية خاصة مناطق التجميع دون تسرب للداخل
	ص 295
	☐ نعم ☐ لا
	إجراء الاختبار بالموقع

	3
	سمك طبقة الأنودة للألومنيوم من 12 إلى 25 ميكرون حسب درجة تلوث الجو (22 إلى 25 ميكرون للمناطق الساحلية)، مع اختبار عينات عشوائية بمعمل متخصص
	ص 211
	☐ نعم ☐ لا
	شهادات المصنع وتقارير المعمل

	4
	سمك الزجاج حسب مساحة اللوح: 4 مم حتى 0.50 م2، و6 مم حتى 3.30 م2، و8 مم فأكثر للأكبر أو حسب حسابات الرياح، مع فحص عينات عشوائية
	ص 211
	☐ نعم ☐ لا
	حسابات الزجاج وشهادات المورد

	5
	التثبيت الميكانيكي للتكسيات الحجرية بمسامير ستانلس بعمق 2 بوصة على الأقل في الخرسانة، ولوح تعليق معدني بعرض 50 مم على الأقل عند التثبيت بباطن البلاطات
	ص 385، 390
	☐ نعم ☐ لا
	تفاصيل التثبيت وحسابات المثبتات

	6
	أبواب مقاومة للحريق بشهادة اختبار معتمدة تناسب مقاومة الجدار وفق NFPA 252 أو UL 10C بدلا من ASTM E152 المسحوبة، وتثبيت الحلوق بثلاثة مسامير على الأقل بكل جانب ومسمارين بالعتب
	ص 200
	☐ نعم ☐ لا
	شهادات الاختبار والاعتماد

	7
	ارتفاع درابزين الدرج الصافي بعد التشطيب من 870 إلى 970 مم ويمتد 300 مم عند بداية الدرج ونهايته، مع تثبيت آمن
	ص 216
	☐ نعم ☐ لا
	تفاصيل الدرابزين





10. الإقرار والتوقيع
نقر نحن الموقعين أدناه بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة في هذا الاستبيان صحيحة وسارية، ونفوض المبدعون العرب للاستشارات الهندسية بالتحقق منها لدى الجهات المعنية، ونلتزم بإبلاغها كتابيا بأي تغيير جوهري في وضع الشركة النظامي أو المالي خلال فترة التأهيل والتنفيذ. ونعلم أن تقديم بيانات غير صحيحة يؤدي إلى الاستبعاد.
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